[bookmark: _Hlk29820323]Техническа спецификация за обособена позиция 1 – приложение 1
ОТНОСНО: Двугодишна доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

1. ВЪВЕДЕНИЕ
НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ изпълнява обекти със собствени сили в язовирните райони, за което е необходимо доставка на изделия от метал - армировъчни пръти и мрежи, стоманени профили, ламарини, оградни мрежи, шини.

1. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
При изпълняване на СМР на обекти със собствени сили е необходимо наличието на изделията от метал:
· Армировъчни пръти и мрежи – за армиране на стоманобетонови конструкции и елементи при изпълнение на бетонови работи.
· Стоманени профили, ламарини, оградни мрежи, шини и колове – при ремонт на покриви, пасарелки, метални стълби, стом. парапети, метални конструкции при водохващания, огради  и други подобни конструкции и съоръжения.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Изпълнението на залегналите обекти в инвестиционна и ремонтна програма на предприятието изискват осигуряването на гореспоменатите изделия от метал.

1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1.	Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
1.  Технически изисквания към стоките
· Количеството и характеристиките, на които трябва да отговарят материалите са посочени в приложената количествена сметка.
· Доставяните строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. ДВ. бр.14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.
1. Технически изисквания към маркировката
Всяка доставка да е придружена със декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт (сертификат за съответствие) за съответствие на материалите
1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
· Фабрична (заводска) опаковка, позволяваща транспорт и съхранението в склад
· [bookmark: _Hlk19180755]Документация от т.4.1.2.
1. Технически изисквания към транспортирането
[bookmark: _Hlk26092420]Спазване указанията на производителя, ако има такива, както и гарантиране целостта, деформирането на стоките по време на транспорт.
1. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Не приложимо за предмета на поръчката.
1. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Не приложимо за предмета на поръчката.
1. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Не приложимо за предмета на поръчката.
1. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Не приложимо за предмета на поръчката.

1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Срок, място и условия за доставка
· Срокът на изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
· Доставката на материали да се изпълнява периодично в срок не повече от 10 (десет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ на Възложителя и в състояние годно за ползване. В заявката Възложителя посочва количеството и вида на материалите и място на доставка.
· При заявено количество метални елементи под 5 000 kg, Изпълнителя е длъжен да извърши доставката на територията на гр. София и/или обл. Пазарджик, до свой склад/магазин/. 
· При заявено количество метални елементи 5 000 kg или по-голямо, материалите се доставят за сметка на Изпълнителя до:
· Ремонтна база „Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 15;
· Производствена база гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5;
· Язовирен район „Чаира“, база с. Сестримо
Забележка: При офериране на ценовата оферта участниците да имат предвид, че Възложителя може да заявява доставки и до трите бази.

1. Контрол на доставка при получаването и
Приемането на материалите ще се извършва с протокол за входящ контрол на материалите в деня на доставката им в присъствие на представител на доставчика. След извършване на входящ контрол на стоки и материали се подписва приемателно – предавателния протокол за доставката.

1. Други изисквания
Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ
Количествена сметка






Количествена сметка
	№
	Описание на материал
	Изисквания на Възложителя
	Ед.мярка
	Количество

	1
	B500C /Ст.А-І / 6, 6.5,  8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
	Армировъчна стомана на прътове с дължина 6m или 12m. БДС EN 10080:2005 или еквивалент
	KG
	65 000.00

	2
	B500B /Ст.А-ІІІ / 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
	
	
	

	3
	Армировъчни мрежи ф4/10х10 ф5/20х20; ф6/20х20; ф8/20х20.Характеристична граница
на провлачване на армировката минимум 235 Mpa
	Метална заварена мрежа с посочените размери на отворите  с обща ширина и дължина 2m/4m = 8m2 или 2m/6m. = 12 m2. БДС EN 10080:2005 или еквивалент
	KG
	65 000.00

	4
	Плътни профили - ф20mm, ф40mm,
	горещовалцувана, кръгла  с дължина 2m, 4m , 6m; БДС БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	1 000.00

	5
	Плоски профили - (25/4;40/4;50/5; 80/6;120/8; 150/10; 200/10) 
	Стоманен плосък профил -горещовалцувана шина с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	4 000.00

	6
	L-профили- 25/25/3; 40/40/3; 50/50/5
	горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	6 000.00

	7
	П-профили, №8,№10,№12,№14,№16
	горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	10 000.00

	8
	ТРЪБА ПРОФИЛНА 80/80/4; 40/20/2; 80/40/3; 70/30/3; 60/30/2; 30/30/2; 20/20/2; 40/40/4; 70/70/3
	Стоманена тръба с правоъгълно сечение, L=6 000 mm, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент или еквивалент
	KG
	22 000.00

	9
	Заземителна шина 40/4, горещо поцинкована
	Горещопоцинкована метална шина 40х4 mm , кангал 50 кг, БДС 3820:1974 и БДС EN
ISO 2081:2009 или еквивалент
	KG
	13 000.00

	10
	ТЕЛ БОДЛИВА
	Поцинкова с d 2 мм и дължина на бодлите 13 мм. БДС EN 10223-1:2013 или еквивалент 
	KG
	2 000.00

	№
	Описание на материал
	Изисквания на Възложителя
	Ед.мярка
	Количество

	11
	Оградна мрежа
	Поцинкована, h 1.5м х1,8мм 50х50. БДС EN 10223-6:2013 или еквивалент 
	KG
	4 000.00

	12
	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 63/6/1500mm с ШИНА 40/4/1500mm, ПОЦИНКОВАН
	Заземителните колове 63/63/6/ 1500 студено поцинкован. БДС 3820:1974 и БДС EN ISO 2081:2009 или еквивалент.
	бр.
	30.00

	13
	Ламарина-плоска поцинк./плоска/ 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,5mm  
	Горещо поцинкована плоска ламарина с дебелини 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,5mm. БДС EN 10143:2006 и БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент.
	KG
	6 500.00

	14
	Ламарина-плоска стоманена/перфорирана 2mm; 3mm; 4mm 
	ПРОСЕЧЕНА ЛАМАРИНА - СТРОИТЕЛНА с дебелина  2mm; 3mm; 4mm, БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	750.00

	15
	Ламарина-плоска стоманена/плоска/ 1,2mm; 3mm; 5mm; 8mm 
	Черна ламарина горещо валцувана плоска с дебелина 1,2mm; 3mm; 5mm; 8mm. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	1 500.00

	16
	Ламарина-плоска стоманена/рифелова/3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 
	Черна ламарина горещо валцувана рифелова с дебелина 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	7 000.00

	17
	Ламариана ЛТ 0,5мм; 
	Покривна трапецовидна ЛТ ламарина с пластмасово покритие с дебелини 0,5мм; 0,6мм; 0,8мм; БДС EN 10025-1:2005
	m2
	945.00

	18
	Ламариана ЛТ 0,6мм;
	
	m2
	320.00

	19
	Ламариана ЛТ 0,8мм
	
	m2
	160.00

	20
	Двоен Т профил IPE, HEA и HEB от №100 до №300
	горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент
	KG
	5 000.00

	21
	Неръждаема плоска ламарина с широчина 1000мм, дебелина  1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 15; 18; 20мм
	Горещовалцована, стомана AISI 304 или еквивалент
	KG
	500.00

	22
	L-профил от неръждаема стомана 20/20/3 мм
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	200.00

	23
	L-профил от неръждаема стомана 50/50/5мм
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	200.00

	№
	Описание на материал
	Изисквания на Възложителя
	Ед.мярка
	Количество

	[bookmark: _GoBack]24
	Плътен профил квадрат 10/10мм - неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	200.00

	25
	Плътен профил кръг ф6; ф8; ф10; ф12; ф14; ф16; ф18; ф20; ф25; ф30; ф35; ф40; ф45; ф50мм неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	250.00

	26
	Плосък профил (шина) 100/4мм и 50/4мм - неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	1 000.00

	27
	Профил квадрат 20/20/1,5мм - неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	500.00

	28
	Профил квадрат 40/40/2мм - неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	950.00

	29
	Профил квадрат 80/40/3мм - неръждаема стомана
	горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304)  или еквивалент
	KG
	500.00
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