[bookmark: _Hlk29820323]Техническа спецификация за обособена позиция 2 – приложение 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка 

[bookmark: _Hlk22810071][bookmark: _Hlk20899188][bookmark: _Hlk22810274]ОТНОСНО: „Двугодишна доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“  


1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес, възниква необходимост от тръби,фланци и фасонни части от метал.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на тръби,фланци и фасонни части от метал.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на извършваните ремонти се използват известни количества тръби,фланци и фасонни части от метал и се стига до недостиг на такива. Необходима е доставка на материали със съответните технически характеристики посочени в таблицата.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките:

	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1.
	Тръба Ø33,7 х 2,9 ÷ 3,6 мм

	СТОМАНЕНА, ШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент
	м
	6

	2. 
	Тръба Ø48,3 х 3,6 ÷ 4,0 мм

	
	м
	102

	3.
	Тръба Ø127 х 3,6 ÷ 4,0 мм

	
	м
	24

	4.
	Тръба Ø219 х 6,0 ÷ 6,30 мм

	
	м
	6

	5.
	Тръба, Ø8 х 1 ÷ 1,5 мм
	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент
	м
	150

	6.
	Тръба, Ø10 х 1,5 ÷ 2 мм
	
	м
	180

	7.
	Тръба, Ø26,9 х 2,9 ÷ 3,6 мм
	
	м
	120

	8.
	Тръба, Ø42,4 х 5,6 ÷ 7,1 мм
	
	м
	18

	9.
	Тръба, Ø60,3 х 4,5 ÷ 6,3 мм
	
	м
	42

	10.
	Тръба, Ø82,5 х 4,5 ÷ 6,3 мм
	
	м
	18

	11.
	Тръба, Ø88,9 х 3,6 ÷ 4,5 мм
	
	м
	82

	12.
	Тръба, Ø88,9 х 7,1 ÷ 8,8 мм
	
	м
	132

	13.
	Тръба, Ø101,6 х 2,9 ÷ 6,3 мм
	
	м
	6

	14.
	Тръба, Ø114,3 х 5,0 ÷ 6,3 мм
	
	м
	130

	15.
	Тръба, Ø133, х 4,0 ÷ 6,3 мм
	
	м
	18

	16.
	Тръба, Ø139, х 13,0 ÷ 16,3 мм
	
	м
	6

	17.
	Тръба, Ø219,1 х 6,3 ÷ 8,8 мм
	
	м
	12

	18.
	Тръба, Ø26,7 х 2,87 ÷ 3,91 мм
	СТОМАНЕНА, БЕЗШЕВНА, ПОЦИНКОВАНА - от една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент
	м
	180

	19.
	Тръба, Ø42,4х 2,9 ÷ 3,6 мм
	
	м
	6

	20.
	Тръба, Ø60,3х 3,6мм/
	
	м
	30

	21.
	Тръба, Ø10 х 1,5 ÷ 2,0 мм
	БЕЗШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: 
- 1.4301 (304 AISI/SAE); 
- 1.4306 (304L ISI/SAE);
- 1.4401 (316 AISI/SAE);
- 1.4404 (316L AISI/SAE)
 или еквивалент.
	м
	12

	22.
	Тръба, Ø14 х 2,0 ÷ 3,0 мм
	
	м
	12

	23.
	Тръба, Ø18 х 1,5 ÷ 2,0 мм
	
	м
	6

	24.
	Тръба, Ø20 х 1,5 ÷ 2,0 мм
	
	м
	36

	25.
	Тръба, Ø22 х 1,5 ÷ 2,0 мм
	
	м
	120

	26.
	Тръба, Ø28 х 2,5 ÷ 3,5 мм
	
	м
	60

	27.
	Тръба, Ø30 х 2,5 ÷ 3,5 мм
	
	м
	12

	28.
	Тръба, Ø33,7 х 2,0 ÷ 3,0 мм
	
	м
	16

	29.
	Тръба, Ø36, х 9,0 ÷ 11,0 мм
	
	м
	2

	30.
	Тръба, Ø40 х 6,0 ÷ 7,5 мм
	
	м
	6

	31.
	Тръба, Ø42,4 х 3,2 ÷ 4,0 мм
	
	м
	2

	32.
	Тръба, Ø48,3 х 3,2 ÷ 4,0 мм
	
	м
	6

	33.
	Тръба, Ø51,0 х 3,6 ÷ 4,5 мм
	
	м
	2

	34.
	Тръба, Ø60,3 х 5,6 ÷ 6,3 мм
	
	м
	6

	35.
	Тръба, Ø63 х 6,5 ÷ 6,8 мм
	
	м
	6

	36.
	Тръба, Ø88,9 х 3 ÷ 6,3 мм
	
	м
	6

	37.
	Тръба, Ø100,0 х 10,0 ÷ 12,0 мм
	
	м
	2

	38.
	Тръба, Ø100,0 х 22,0 ÷ 25,0 мм
	
	м
	2

	39.
	Тръба, Ø139,7 х 6,3 ÷ 8,8 мм
	
	м
	18

	40.
	Тръба, Ø159,0 х 6,3 ÷ 8,0 мм
	
	м
	32

	41.
	Тръба, Ø104,0 х 2,0 ÷ 3,0 мм
	ШЕВНА НЕРЪЖДАЕМА – една от следните неръждаеми стомани: 
- 1.4301 (304 AISI/SAE); 
- 1.4306 (304L ISI/SAE);
- 1.4401 (316 AISI/SAE);
- 1.4404 (316L AISI/SAE)
 или еквивалент.
	м
	36

	42.
	Тръба, Ø84,0 х 2,0 ÷ 3,0 мм
	
	м
	6

	43.
	Тръба Ø40 х Ø10 мм 
	БЕЗШЕВНА БРОНЗ валцована
	м
	2

	44.
	Тръба Ø60 х Ø30 мм 
	
	м
	2

	45.
	Тръба Ø12х1  
	БЕЗШЕНА МЕДНА
	м
	2

	46.
	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar
	Плосък, тип фланец - 01, 
тип уплътнителна повърхнина – А;
	бр.
	9

	47.
	Фланец Dn 50 mm, Pn 10 bar
	Плосък, тип фланец - 01, 
тип уплътнителна повърхнина – В;
	бр.
	25

	48.
	Фланец Dn 80 mm, Pn 10 bar
	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина -А
	бр.
	32

	49.
	Фланец Dn 100mm, Pn16 bar
	Плосък, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А.  Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	48

	50.
	Фланец Dn 125mm, Pn10 bar
	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина–В. Стандарт EN1092-1:2007,
	бр.

	24

	
	
	материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	
	

	51.
	Фланец Dn 165mm, Pn10 bar
	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	16

	52.
	Фланец Dn 200mm, Pn10 bar
	Плосък, тип фланец - 01, тип уплътнителна повърхнина – В. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	30

	53.
	Фланец Dn 125mm, Pn40 bar
	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	16

	54.
	Фланец Dn 150mm, Pn40 bar
	Шийков, тип фланец - 11, тип уплътнителна повърхнина – А. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	16

	55.
	Фланец Dn 159mm, Pn100 bar
	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-F. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	8

	56.
	Фланец Dn 40mm, Pn16 bar
	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-В. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	4

	57.
	Фланец Dn 90mm, Pn46 bar
	Шийков, тип фланец-11,тип уплътнителна повърхнина-А. Стандарт EN1092-1:2007,
материал - S235JR /1.0038/ 
по EN10025-2 или еквивалент
	бр.
	12

	58.
	Фланец Dn 150mm, Pn10 bar
	Плосък неръждаем, тип фланец-01,тип уплътнителна повърхнина-А.Стандарт EN1092-1:2007,материал – една от следните неръждаеми стомани:- 1.4301 (304 AISI/SAE); 1.4306 (304L ISI/SAE); 1.4401 (316 AISI/SAE); 1.4404 (316L AISI/SAE) или еквивалент.
	бр.
	6

	59.
	Коляно 90º Ø12 мм
	Meд, ж. гладко - ж. гладко
	бр.
	10

	60.
	Коляно 90º Ø18 мм
	Meд, ж. гладко - ж. гладко
	бр.
	40

	61.
	Коляно 90º Ø18 мм
	Meд, ж. гладко - м. гладко
	бр.
	20

	62.
	Коляно 90º, 
Външен диаметър – Ø21,3 мм;
Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм; º, 

	Безшевно неръждаемо на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 
-1.4301 (304 AISI/SAE); 
-1.4306 (304L ISI/SAE);
-1.4401 (316 AISI/SAE);
-1.4404 (316L AISI/SAE);
 или еквивалент.                                                                                                                   
	бр.

	18

	63.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø33,7 мм;
Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм;
	
	бр.
	30

	64.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø60,3 мм;
Дебелина на стената – 5,6 ÷ 6,3 мм;
	
	бр.
	102

	65.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø76,1 мм;
Дебелина на стената - 5,0 ÷ 6,0 мм;
	
	бр.
	12

	66.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø88,9 мм;
Дебелина на стената – 5,0 ÷ 7,0 мм;
	
	бр.
	36

	67.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø114 мм;
Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм;
	
	бр.
	16

	68.
	Коляно 90 º,  
Външен диаметър – Ø159 мм;
Дебелина на стената – 6,3 ÷ 8,0 мм;
	
	бр.
	8

	69.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø60.3 мм;
Дебелина на стената - 4,5 ÷ 6,0 мм;
	На заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент
	бр.

	30

	70.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø83 мм;
Дебелина на стената - 7,0 ÷ 8,0 мм;
	
	бр.
	8

	71.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø108 мм;
Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм;
	
	бр.
	8

	72.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø114 мм;
Дебелина на стената – 7,0 ÷ 8,0 мм;
	
	бр.
	8

	73.
	Коляно 90 º, 
Външен диаметър – Ø219 мм;
Дебелина на стената – 6,0 ÷ 6,3 мм;
	
	бр.
	15

	74.
	Коляно 90 º, 
Размер – Ø33,4 мм;
Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм;
	
	бр.
	51

	75.
	Коляно 90 º,
Размер – Ø101,6 мм;
Дебелина на стената – 2,0 ÷ 3,0 мм;
	
	бр.
	36

	76.
	Коляно 90 º, 
Размер – 2";
Резба – женско/женско
	Поцинковано на резба, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент
	бр.
	12

	77.
	Преход, редукция
Ø60,3хØ33,7х(3,6÷5,5) мм

	Безшевен концентричен на заварка, една от следните стомани: S235JR; S355; S355JО или еквивалент 
	бр.
	14

	78.
	Преход, редукция
Ø114хØ108х(7÷8) мм

	
	бр.
	9

	79.
	Преход,редукция Ø159хØ133х(4,6÷7,5) мм
 
	
	бр.
	8

	80.
	Преход, редукция
Ø60,3 х Ø33,7 (3,6÷5,5) мм

	Безшевен концентричен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 
1.4301 (304 AISI/SAE); 
-1.4306 (304L ISI/SAE);
-1.4401 (316 AISI/SAE);
-1.4404 (316L AISI/SAE);
 или еквивалент.
	бр.
	9

	81.
	Преход, редукция
Ø76,1 х Ø60,3 (3,6÷5,5) мм

	
	бр.

	9

	82.
	Преход, редукция
Ø88,9 х Ø 73,0 (4,6÷7,5) мм

	
	бр.
	6

	83.
	Преход, редукция
Ø114хØ108х(7÷8) мм

	
	бр.
	3

	84.
	 Тройник, равнопроходен, 
Ø21,3 х Ø 21,3 х Ø 21,3 мм
	Неръждаем, безшевен на заварка, една от следните неръждаеми стомани: 
- 1.4301 (304 AISI/SAE); 
- 1.4306 (304L ISI/SAE); 
- 1.4401 (316 AISI/SAE); 
- 1.4404 (316L AISI/SAE)
 или еквивалент.
	бр.
	12

	85.
	Тройник, равнопроходен, 
Ø33,7 х Ø 33,7 х Ø 33, мм
	
	бр.
	12

	86.
	Тройник, равнопроходен, 
Ø60,3 х Ø 60,3 х Ø 60,3 мм
	
	бр.
	18

	87
	Тройник, равнопроходен, 
Ø88,9 х Ø 88,9 х Ø 88,9 мм
	
	бр.
	6

	88.
	Тройник, равнопроходен, 
Ø114,3 х Ø 114,3 х Ø 114,3 мм
	
	бр.
	6

	89.
	Тройник, равнопроходен, 
Ø219,1 х Ø 219,1 х Ø 219,1 мм
	
	бр.
	6

	90.
	Други размери черни тръби с размери извън посочените от поз.1 до поз.20
	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и
	кг.
	450

	91.
	Други размери неръждаеми тръби с размери извън посочените от поз.21 до поз.42
	
	кг.
	400

	92
	Други размери тръби от цветни метали с размери извън посочените от поз.43 до поз.45
	
	кг.
	50

	93. 
	Фланци черни, с размери извън посочените от поз.46 до поз. 57
	
	кг.
	400

	94.
	Фланци неръждаеми, с размери извън посочените от поз.58 
	
	кг.
	200

	95.
	Фасонни части от цветни метали с размери различни от посочените от поз.59 до поз .61 
	
	кг.
	50

	96.
	Фасонни части от неръждаеми метали с размери различни от посочените от поз.62 до поз .68 и от поз.80 до поз .89 
	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и
	кг.
	200

	97
	Фасонни части от чернии метали с размери различни от посочените от поз.69 до поз .79 
	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и
	кг.
	250



Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
[bookmark: _Hlk31886379][bookmark: _Hlk31958889]  	- Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие (по приложен образец).

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането:
Всички елементи и възли да бъдат сигурно укрепени, така че да се гарантира тяхната  цялост. 
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация                                                                                                                                                                                                                   
Неприложимо за предмета на поръчката  
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Неприложимо за предмета на поръчката
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Неприложимо за предмета на поръчката                                                                                                                                                                                                                         

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изпълнение на договора 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
5.1.2. Доставката на материали да се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.
5.1.3. Място на доставката –Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 

5.2. Контрол на доставка при получаването и 
Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

[bookmark: _Hlk23264018]5.3. Други изисквания
Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Hlk31959043]Декларация за съответствие-образец



Приложение 1


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
По БДС EN 45014:2002



Аз (Ние) ………………………………………………………………………………..
(наименование на доставчика)

…………………………………………………………………………………………..
(адрес)

декларирам(е) на собствена отговорност, че продуктът …………………………...
(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

…………………………………………………………………………………………..
(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите)
или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

(ако е необходимо)
и в съответствие с предписанията на Директива …………………………………...
…………………………………………………………………………………………..


………………………………..                  ……………………………………………..                                                  
(място и дата на издаване)                       (фамилия и подпис или 
[bookmark: _GoBack]                                                                    равностоен знак на упълномощено лице)
