[bookmark: _Hlk29820323]Техническа спецификация за обособена позиция 2 – приложение 2
[bookmark: _Hlk22810071][bookmark: _Hlk20899188][bookmark: _Hlk22810274]ОТНОСНО: "Двугодишна доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“  

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” – производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес, възниква необходимост от метали, метални профили, заготовки и изделия от метал.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на извършваните ремонти се използват известни количества метали, метални профили, заготовки и изделия от метал и се стига до недостиг на такива. Необходима е доставка на материали със съответните технически характеристики посочени в таблицата.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките:

	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1.
	Винкел /L-профил/ - 25x25х3 мм
	Равностранен, горещовалцован, от стомана конструкционна  S235JR по EN 1028, EN 10 204 или еквивалент
	м.
	132

	2.
	Винкел /L-профил/ - 30x30х4 мм
	
	м.
	24

	3.
	Винкел /L-профил/ - 40x40х3 мм
	
	м.
	48

	4.
	Винкел /L-профил/ - 40x40х4 мм
	
	м.
	180

	5.
	Винкел /L-профил/ - 45x45х4 мм
	
	м.
	6

	6.
	Винкел /L-профил/ - 45x45х5 мм
	
	м.
	24

	7.
	Винкел /L-профил/ - 50x50х5 мм
	
	м.
	80

	8.
	Винкел /L-профил/ - 100x100х10 мм
	
	м.
	36

	9.
	П - профил  5П или 6,5П
	Стоманен горещовалцован от S235JR или еквивалент. Съгласно ГОСТ 8240-97.
	м.
	36

	10.
	П - профил  10П
	
	м.
	288

	11.
	П - профил  12П
	
	м.
	150

	12.
	П - профил  16П
	
	м.
	12

	13.
	П - профил  30П
	
	м.
	32

	14.
	П - профил 40х20х2

	Стоманен студеноогънат от S235JR EN 10025 или еквивалент
	м.
	12

	15.
	П - профил 100х50х4

	
	м.
	50

	16.
	Двойно Т профил HEB 120 – 120х120х6,5 мм 
	Горещовалцован от конструкционна стомана. Марка материал: S235JR/J0/J2/+AR/M/N; S275JR/J0/J2/+AR/M/N; S355JR/J0/J2/+AR/M/N.
съгласно БДС EN 10034:2001.
	м.
	130

	17.
	 Плътен кръг Ø 8 мм
	От една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 1013, EN 10025 или еквивалент.
	м.
	18

	18.
	 Плътен кръг Ø 10 мм
	
	м.
	18

	19.
	 Плътен кръг Ø 12 мм
	
	м.
	18

	20.
	 Плътен кръг Ø 14 мм
	
	м.
	3

	21.
	 Плътен кръг Ø 16 мм
	
	м.
	18

	22.
	 Плътен кръг Ø 20 мм
	
	м.
	30

	23.
	 Плътен кръг Ø 22 мм
	
	м.
	3

	24.
	 Плътен кръг Ø 25 мм
	
	м.
	12

	25.
	 Плътен кръг Ø 30 мм
	
	м.
	18

	26.
	 Плътен кръг Ø 36 мм
	
	м.
	3

	27.
	 Плътен кръг Ø 40 мм
	
	м.
	12

	28.
	 Плътен кръг Ø 50 мм
	
	м.
	18

	29.
	 Плътен кръг Ø 60 мм
	
	м.
	3

	30.
	 Плътен кръг Ø 80 мм
	
	м.
	6

	31.
	 Плътен кръг Ø 100 мм
	
	м.
	3

	32.
	 Плътен кръг Ø 120 мм
	
	м.
	3

	33.
	 Плътен кръг Ø 30 мм

	От една от следните неръждаеми стомани: 
- Mat. no 1.4301 (304 AISI/SAE); 
- Mat. no 1.4306 (304LAISI/SAE);
- Mat. no 1.4401 (316 AISI/SAE);
- Mat. no 1.4404 (316LAISI/SAE). или еквивалент
	м.
	3

	34.
	 Плътен кръг Ø 40 мм

	
	м.
	8

	35.
	 Плътен кръг Ø 50 мм

	
	м.
	8

	36.
	 Плътен кръг Ø 100 мм

	
	м.
	6

	37.
	Плътен квадрат, размери 30х30 мм
	От една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 1014, EN 10 204 или еквивалент
	м.
	8

	38.
	Плътен шестостен, размер 17 мм
	От една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 10083-2 (1996) или еквивалент
	м.
	18

	39.
	Плътен шестостен, размер 19 мм
	
	м.
	18

	40.
	Плътен шестостен, размер 24 мм
	
	м.
	6

	41.
	Плътен шестостен, размер 27 мм
	
	м.
	6

	42.
	Плътен шестостен, размер 30 мм
	
	м.
	6

	43.
	Електрозаварена тръба, размери 8х6х4 мм
	Правоъгълно сечение стомана конструкционна горещовалцована S235JR  DIN 2395 или еквивалент
	м.
	60

	44.
	Електрозаварена тръба, размери 10х8х5 мм
	
	м.
	36

	45.
	Електрозаварена тръба, размери 30х20х1,5 мм
	
	м.
	180

	46.
	Електрозаварена тръба, размери 40х20х2,0 мм
	
	м.
	54

	47.
	Електрозаварена тръба, размери 50х30х2,0 мм
	
	м.
	24

	48.
	Електрозаварена тръба, размери 60х40х2,0 мм
	
	м.
	24

	49.
	Електрозаварена тръба, размери 12х12х5,0 мм
	Квадратно сечение  стомана конструкционна горещовалцована S235JR  DIN 2395 или еквивалент
	м.
	24

	50.
	Електрозаварена тръба, размери 20х20х2,0 мм
	
	м.
	24

	51.
	Електрозаварена тръба, размери 25х25х3,0 мм
	
	м.
	30

	52.
	Електрозаварена тръба, размери 35х35х3,0 мм
	
	м.
	30

	53.
	Електрозаварена тръба, размери 40х40х2,0 мм
	
	м.
	12

	54.
	Електрозаварена тръба, размери 45х45х3,0 мм
	
	м.
	48

	55.
	Шина, ширина 30 мм, дебелина 2 мм
	Стомана плоска горещовалцувана от S235JR по DIN 59110, EN 10204 или еквивалент

	м.
	24

	56.
	Шина, ширина 20 мм, дебелина 3 мм
	
	м.
	20

	57.
	Шина, ширина 50 мм, дебелина 5 мм
	
	м.
	750

	58.
	Шина, ширина 60 мм, дебелина 5 мм
	
	м.
	130

	59.
	Шина, ширина 70 мм, дебелина 5 мм
	
	м.
	360

	60.
	Шина, ширина 120 мм, дебелина 8 мм
	
	м.
	12

	61.
	Шина, ширина 40 мм, дебелина 10 мм
	
	м.
	12

	62.
	Шина, ширина 80 мм, дебелина 10 мм
	
	м.
	54

	63.
	Шина, ширина 100 мм, дебелина 10 мм
	
	м.
	36

	64.
	Шина Поцинкована, ширина 20 мм, дебелина 4 мм
	Стомана плоска   стоманена горещовалцувана от S235JR EN 10025 или еквивалент
	м.
	18

	65.
	Шина Поцинкована, ширина 30 мм, дебелина 3 мм
	
	м.
	16
16

	66.
	Шина Поцинкована, ширина 40 мм, дебелина 3 мм
	
	м.
	6

	67.
	Шина Поцинкована, ширина 40 мм, дебелина 4 мм
	
	м.
	240

	68.
	Шина Поцинкована, ширина 50 мм, дебелина 5 мм
	
	м.
	30

	69.
	Мрежа от ф2-5х5см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	Електро-заварени армировъчни мрежи
отговарящи на БДС EN 10080:2005 и/или
БДС 9252:2007 и/или 
БДС 4758:2008 или еквивалент
	м2
	104

	70.
	Мрежа от ф4-10х10см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	144

	71.
	Мрежа от ф4-20х20см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	144

	72.
	Мрежа от ф5-10х10см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	64

	73.
	Мрежа от ф5-15х15см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	200

	74.
	Мрежа от ф5-20х20см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	200

	75.
	Мрежа от ф6-20х20см и размери 2/4м за армиране на стоманобетонни конструкции
	
	м2
	640

	76.
	Армировъчната стомана – 6 мм
	Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции с клас на качество B500B – БДС 9252:2007 и/или БДС 4758:2008  или еквивалент
	кг.
	150

	77.
	Армировъчната стомана – 6,5 мм
	
	кг.
	278

	[bookmark: _GoBack]78.
	Армировъчната стомана – 8 мм
	
	кг.
	405

	79.
	Армировъчната стомана – 10 мм
	
	кг.
	1650

	80.
	Армировъчната стомана – 12 мм
	
	кг.
	750

	81.
	Армировъчната стомана – 14 мм
	
	кг.
	7575

	82.
	Армировъчната стомана – 20 мм
	
	кг.
	165

	83.
	Армировъчната стомана – 25 мм
	
	кг.
	18

	84.
	Други видове метали от същия вид, с размери извън посочените от поз. 43 до поз. 68
	Всички материали да отговарят на посочените по позиции стандарти или еквивалентно/и.
	кг
	500

	85.
	Други видове метални профили, извън посочените от поз. 1 до поз. 16
	
	кг
	1 000

	86.
	Заготовки от плътен кръг, квадрат и шестостен с размери, извън посочените от поз. 17 до поз. 32 и от поз. 37 до поз. 42
	
	кг
	600

	87.
	Заготовки от неръждаема стомана -  плътен кръг с размери, извън посочените от поз. 33 до поз. 36
	
	кг
	200

	88.
	Мрежи и армировъчна стомана с размери, извън посочените от поз. 69 до поз. 83
	
	кг
	500





Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
[bookmark: _Hlk31886379]  	- Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие (по приложен образец).

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането:
Всички елементи и възли да бъдат сигурно укрепени, така че да се гарантира тяхната  цялост.   
4.1.5.	Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация                                                                                                                                                                                                                   
[bookmark: _Hlk23258194]Неприложимо за предмета на поръчката
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
[bookmark: _Hlk23258298]Неприложимо за предмета на поръчката
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Неприложимо за предмета на поръчката

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на договора 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
5.1.2. Доставката на материали да се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.
5.1.3. Място на доставката –Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 

5.2. Контрол на доставка при получаването
Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

[bookmark: _Hlk23263550]5.3. Други изисквания
Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация за съответствие-образец


Декларация за съответствие-образец

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
По БДС EN 45014:2002



Аз (Ние) ………………………………………………………………………………..
(наименование на доставчика)

…………………………………………………………………………………………..
(адрес)

декларирам(е) на собствена отговорност, че продуктът …………………………...
(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

…………………………………………………………………………………………..
(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите)
или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

(ако е необходимо)
и в съответствие с предписанията на Директива …………………………………...
…………………………………………………………………………………………..


………………………………..                  ……………………………………………..                                                  
(място и дата на издаване)                       (фамилия и подпис или 
                                                                    равностоен знак на упълномощено лице)



