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Раздел I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение 1
[bookmark: _Hlk2345727][bookmark: _Hlk29474001][bookmark: _Hlk2346907]ОБЕКТ: „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“	

1. ВЪВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk527620785]„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД  е собственик на почивна база ПД „ЕНЕРГО”  в гр. Приморско.
Сградата се състои от три корпуса – среден, североизточен и югозападен. Поръчката цели изпълнение на ремонтни дейности на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Обект на настоящата процедура е съществуваща масивна сграда, със скелетно-гредова конструкция, строена през 60-те години и основно реконструирана през 90-те години на 20 век и през настоящата година.
Съществуващите бани в средния корпус към северозападните стаи, които подлежат на разширение и ремонт са с приблизителни  размери 110/120 см, с остарели инсталациии и санитарен фаянс.
Съществуващите бани в средния корпус към югоизточните стаи, които подлежат на ремонт са с размери 180/200 см, с остарели инсталациии и санитарен фаянс.

3. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
[bookmark: _Hlk29545598]Поръчката цели ремонтни дейности за бани към 64 бр. стаи, разположени на първи, втори, трети и четвърти етаж в средния корпус на сградата, както следва:
· северозападните стаи – 28 броя
· Първи етаж – стаи 102, 106, 108, 110 и 112
· Втори етаж - стаи 208, 212, 214, 216, 218, 220 и 222
· Трети етаж - стаи 308, 312, 314, 316, 318, 320 и 322
· Четвърти етаж - стаи 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420 и 422
· югоизточни стаи – 36 броя
· Първи етаж – стаи 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 и 119
· Втори етаж - стаи 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233 и 235
· Трети етаж - стаи 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333 и 335
· Четвърти етаж – апартаменти 411 и 429

За санитарните възли към северозападните стаи се предвижда демонтаж на съществуващи плочки по стени и под, санитарен фаянс, врати, батерии, аксесоари, вентилатори, ключове и контакти. Предвижда се разширение с 1 м за сметка на стаите ( съгласно приложените чертежи ), изграждане на нова ВиК инсталация ( вертикални клонове и хоризонтални разводки ), ел. инсталация, изравнителна замазка и полагане на настилка от керамични плочки, нова облицовка по стени от керамични плочки, нов окачен таван от гипсокартон, нов санитарен фаянс – тоалетни чинии и мивки, нови вентилатори, аксесоари, осветителни тела и ключове.
За санитарните възли към югоизточните стаи се предвижда демонтаж на съществуващи плочки по стени и под, санитарен фаянс, врати, батерии, аксесоари, вентилатори, ключове и контакти. Предвижда се изграждане на нова ВиК инсталация ( хоризонтални разводки ), ел. инсталация, изравнителна замазка и полагане на настилка от керамични плочки, нова облицовка по стени от керамични плочки, нов окачен таван от гипсокартон, нов санитарен фаянс – тоалетни чинии и мивки, нови вентилатори, аксесоари, осветителни тела и ключове.
За стаите, чиито бани се ремонтират се предвижда пребоядисване с латекс, с цвят по избор на възложителя за всички стени в северозападните стаи и на стените на баните за югоизточните стаи. 
Видовете работи и техният обем са описани в количествената сметка, която е неразделна част от техническата спесификация.
[bookmark: _Hlk527032901]
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнителят осигурява цялата необходима техника, квалифицирана работна сила (кадри, притежаващи необходимата правоспособност за изпълнение на съответните СМР  и всичко друго необходимо за изпълнение на ремонтните дейности.
Изпълнителят следва да има сключена валидна застраховка за професионална отговорност. 
Новоизгрдените стени да бъдат изпълнени от гипсокартон ( 2 пласта ) и пълнеж от минерална вата между конструкцията. Гипсокартонът да бъде влагоустойчив.
Изравнителната циментова замазка да бъде перлитова и преди полагането и съществуващата основа да бъде третирана с дълбокопроникващ грунд. За пода покритието да бъде от керамични плочки, правоъгълни, дизайн – дърво, размери минимум 15-20/40-50 см и реденето да бъде на фуга минимум 2 мм. За стените облицовката да бъде от керамични плочки, правоъгълни, бели, с размери минимум 20/40 см и реденето да бъде без фуга. Фугиращата смес да бъде за помещения с висока влажност, с антибактерицидни свойства и еластификатор.
Латексът в санитарните помещения да бъде подходящ за помещения с по - висока влажност / за бани и кухни /. 
Вътрешните врати да бъдат изработени от алуминиева дограма с пълнеж от алуминий, бели, с три панти и комплектовани с брава, дръжки и секретен ключ.
Водопроводните тръби да бъдат от ППР. Водопроводните инсталации следва да се изпитват под налягане с цел проверка на целостта им, устойчивостта на вътрешно налягане и херметичност.
Подовият сифон да бъде линеен с дължина 40 см. Параванът да бъде с размери 40/190 см от закалено бяло стъкло с дебелина минимум 8 мм, а крепежните елементи към него да са масивни хромирани.
Тоалетната чиния да бъде моноблок ( Н – минимум 40 см ) с хоризонтално оттичане, реверсивно тоалетно казанче 3/6 литра със странично водоподаване и тоалетна дъска от дуропласт, мивката в коплект с полуконзола да бъде с размер в ширина минимум 50 см и стоящ смесител – едноръкохватков, с керамичен затварящ механизъм, гъвкави връзки за присъединяване, система за фиксиране EasyFix и пластмасов изпразнител. Душ смесителят да бъде стенен, едноръкохватков, с керамичен затварящ механизъм, стандартно присъединяване, ръчен превключвател, възвратен клапан и комплектован с тръбно окачване и сапунерка. Душ батерията и батерията за мивка да бъдат от една серия.
Аксесоарите да бъдат масивни, хромирани – стенна четка за тоалетна чиния, държач за тоалетна хартия, дозатор за течен сапун, аксесоар за четки за зъби, двойна закачалка, рейка за хавлии, ринг за кърпи за ръце и кош с капак и педал – 5 л.  Всички аксесоари да бъдат от една и съща серия.
Вентилаторите да бъдат осеви с възвратна клапа.
Луните за вграждане в окачения таван са хром, осветителното тяло над мивката да бъде с дължина минимум 50 см и да отговарят на IP44.
Огледалото в баните да бъде бяло, кристално с фасет и размери 60/110 см
Избраният за изпълнител трябва да представи  поне два вида мостри на плочки и проект за начин на редене за избор от възложителя.
Водопроводните инсталации следва да се изпитват под налягане с цел проверка на целостта им, устойчивостта на вътрешно налягане и херметичност.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
До 5 ( пет )  календарни дни след подписване на договор, изпълнителят следва да посети обекта, подпише протокол за предаване на работната площадка и представи поне два вида мостри на плочки ( за стени и под поотделно ), съгласно изискванията на Техническата спецификация. Избраните видове плочки се описват в протокола за предаване на работната площадка
Преди началото на ремонтните дейности, Изпълнителят да представи проект за начин на редене за избор от възложителя.
Изпълнителят следва да уведомява писмено Възложителя за предстоящо закриване и/или приемане на извършена работа в еднодневен срок преди закриването /приемането/ й. 
След приключването на ремонтните дейности, приемането се извършва от комисия, назначена от Възложителя и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
Проектът на приемо-предавателния протокол се изготвя от Изпълнителя, по образец на Възложителя и се изпраща, приложено към уведомлението за приключване на  монтажните дейности 
[bookmark: _Hlk2346660]При приемането на обекта, Изпълнителят следва да представи на Възложителя гаранционни карти за санитарен фаянс – мивки, моноблок и смесители.
Срок за изпълнение – максимум 90 дни от датата на протокол за предаване на работната площадка до датата на получаване на уведомлението за приключване на  монтажните дейности. 

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
При работата си изпълнителят да се ръководи от изискванията на Закона за опазване на околната среда.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Гаранционният срок за изпълнените следва да е не по-малко от 5 ( пет ) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срокът започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо – предавателен протокол, без забележки.


8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
· [bookmark: _Hlk527444699]Количествена сметка
· Чертежи ( разпределения ) – 8 бр. 





















	
[bookmark: _GoBack]КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


	Обект:  „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

	Nо
	НАИМЕНОВАНИЕ
	мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4



	І
	Демонтажни работи по стени на стаи и коридори

	1
	Демонтаж на санитарен фаянс, аксесоари, осв. тела, ключове и контакти в бани, подлежащи на ремонт
	бр.
	64

	2
	Демонтаж на плочки по стени
	кв.м.
	1005,96

	3
	Демонтаж на плочки по под
	кв.м.
	203,80

	4
	Демонтаж на съществуващи врати 
	бр.
	64

	5
	Премахване тухлена зидария 
	кв.м.
	295,10

	6
	Демонтаж вертикални ВиК клонове
	л.м.
	62,00

	7
	Демонтаж хоризонтални ВиК разводки
	л.м.
	165,00

	8
	Пренасяне на строителни отпадъци и извозването им до депо– за работите по раздел І
	бр.
	1,00

	ІІ
	Монтажни работи по част АС

	1
	Направа на нови стени от гипсокартон
	кв.м.
	195,35

	2
	Затваряне на инсталации – верт. клонове с гипсокартон
	кв.м.
	158,00

	3
	Направа на нова мазилка  по стени на санитарни възли
	кв.м.
	854,93

	4
	Направа на нова замазка  по под
	кв.м.
	203,80

	5
	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон -  Н=2,2 м
	кв.м.
	203,80

	6
	Доставка и полагане на течна хидроизолация по под и стени с височина до 1 м
	кв.м.
	1107,40

	7
	Доставка и монтаж на керамични плочки върху лепило на стени – Н=2,2 м
	кв.м.
	1175,85

	8
	Доставка и монтаж на керамични плочки върху лепило по под
	кв.м.
	203,80

	9
	Шпакловка по тавани
	кв.м.
	203,80

	10
	Грундиране и боядисване по тавани
	кв.м.
	203,80

	11
	Шпакловка по стени от гипсокартон ( към стаята )
	кв.м.
	218,50

	12
	Грундиране и боядисване  по стени от гипсокартон
	кв.м.
	218,50

	13
	Грундиране и боядисване  по съществуващи стени и тавани
	кв.м.
	2431,70

	14
	Доставка и монтаж на врати алуминиеви 70х200
	бр.
	64

	15
	Доставка и монтаж на вратички за ревизия  20х20 см ( минимум)
	бр.
	64

	16
	Фугиране на плочки по стени и под
	кв.м.
	1379,65

	17
	Доставка и монтаж на PVC профили за външни ъгли – 2,5 м
	бр.
	192

	18
	Доставка и монтаж на алуминиева лайстна за под
	л.м.
	64,00

	ІІІ
	Монтажни  работи по част ВиК

	1
	Направа на нова канализационна инсталация  ПВЦ Ø110
	л.м.
	174,00

	2
	Направа на нова канализационна инсталация ПВЦ Ø50
	л.м.
	233,60

	3
	Доставка и монтаж на разклонител за ПВЦ тръба  Ø110/110
	бр.
	64

	4
	Доставка и монтаж на разклонител за ПВЦ тръба  Ø110/110
	бр.
	128

	5
	Доставка и монтаж на Ревизия за ПВЦ тръба  Ø110
	бр.
	64

	6
	Доставка и монтаж на ПВЦ дъга  Ø50
	бр.
	448

	7
	Доставка и монтаж на ПВЦ коляно  Ø50
	бр.
	128

	8
	Доставка и монтаж на ПВЦ разклонител  Ø50/50
	бр.
	64

	9
	Доставка и монатаж на ППР тръби Ø20 за студена вода 
	л.м.
	306,00

	10
	Доставка и монатаж на ППР тръби Ø20 за топла вода 
	л.м.
	306,00

	11
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръба  Ø20
	л.м.
	612,00

	12
	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръба  Ø32
	л.м.
	112,00

	13
	Доставка и монтаж на ППР тетка за тръба  Ø20
	бр.
	256

	14
	Доставка и монтаж на ППР муфа с вътрешна резба Ø20 / 1/2“
	бр.
	192

	15
	Доставка и монтаж на ППР редуктивен тройник 25/20
	бр.
	128

	16
	Доставка и монтаж на ППР коляно за тръба  Ø20
	бр.
	1280

	17
	Доставка и монтаж на скоба пластмасова  Ø20
	бр.
	576

	18
	Доставка и монтаж на УКБ за душ
	бр.
	64

	19
	Доставка и монтаж на ППР СК  Ø20
	бр.
	128

	20
	Изпробване плътността на тръбите на хидравлично налягане за цялата инсталация
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж на линеен подов сифон
	бр.
	64

	22
	Доставка и монтаж на мивка
	бр.
	64

	23
	Доставка и монтаж на полуконзола за мивка
	бр.
	64

	24
	Доставка и монтаж на сифон за мивка
	бр.
	64

	25
	Доставка и монтаж на моноблок, с кран за вода
	бр.
	64

	26
	Доставка и монтаж на батерия за мивка - едноръкохваткова, стояща, с гъвкави връзки и кранове за присъединяване
	бр.
	64

	27
	Доставка и монтаж на душ батерия 
	бр.
	64

	ІV
	Монтажни  работи по част ЕЛ и ОВ

	1
	Направа на нова електро-инсталация, полагане на гофрирани тръби и изтегляне на кабел
	л.м.
	280,00

	2
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии
	бр.
	128

	3
	Доставка и монтаж на въздуховод  Ø100, с включени фасонни части
	бр.
	204,80

	4
	Доставка и монтаж на осев вентилатор с клапа  Ø100; 90 м3/ч; 18 W/230V
	бр.
	64

	5
	Единична проба на вентилатор
	бр.
	64

	6
	Доставка и монтаж на лунички за окачен таван IP 44
	бр.
	128

	7
	Доставка и монтаж на осветително тяло IP 44 над мивки 
	бр.
	64

	8
	Доставка и монтаж на ключ сериен 
	бр.
	64

	ІV
	Довършителни монтажни  работи по обзавеждане

	1
	Доставка и монтаж на комплект аксесоари -  стенна четка за тоалетна чиния, държач за тоалетна хартия, дозатор за течен сапун, аксесоар за четки за зъби, двойна закачалка, рейка за хавлии, ринг за кърпи за ръце и кошче с капак и педал – 5 л.
	
бр.
	
64

	2
	Доставка и монтаж на огледало над мивка -  60/110 см
	бр.
	64









