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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

ОТНОСНО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „Двугодишна доставка на оборудване и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

1. ВЪВЕДЕНИЕ
НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ изпълнява обекти със собствени сили в язовирните райони, за което е необходимо доставка на оборудване и аксесоари за заваряване.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
При изпълняване на СМР и ремонтни дейности на обекти със собствени сили е необходима доставка на оборудване и аксесоари за заваряване.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Изпълнението на залегналите обекти в инвестиционна и ремонтна програма на предприятието изискват осигуряването на гореспоменатото оборудване. Осигуряването на оборудването и аксесоарите за заваряване ще гарантира нормалното протичане на работния процес и изпълнението на обектите, както и своевременното отстраняване на възникнали аварии и компрометирани елементи по металните части на ХТС съоръжения и сградния фонд.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
1.  Технически изисквания към стоките
Количеството и характеристиките, на които трябва да отговаря оборудването и аксесоарите са посочени в приложената количествена сметка.
1. Технически изисквания към маркировката
1) CE маркировка
2) Маркировката, описваща функционалното предназначение на стоките  трябва да е ясно видима и да отговаря на изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите. Табелка върху оборудването с техническите параметри (за заваръчните апарати и телоподаващото)
3) Документация представена с доставката: 
· Декларация за съответствие издадена от производителя
· Декларация за произход
· Декларация за експлоатационни показатели (за заваръчните апарати и телоподаващото)
· Инструкция за експлоатация и безопасност на български език (за заваръчните апарати и телоподаващото)
· Гаранционна карта (за заваръчните апарати и телоподаващото)
· Стандарта или еквивалента да бъдат посочени на опаковката на продукта или да бъде предоставен сертификат за него за артикулите от количествената сметка, които го изискват.
1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
1) Фабрична (заводска) опаковка
2) Документация от т.4.1.2.
1. Технически изисквания към транспортирането
Всички артикули на тази доставка трябва да са сигурно опаковани и укрепени, така че да може да се гарантира тяхната цялост, предпазване от механични повреди и/или деформации при транспортиране.
1. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
[bookmark: _Hlk34666001]Не приложимо за предмета на поръчката.
1. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Инструкцията за поддръжка и експлоатация (за заваръчните апарати и телоподаващото), да имат изисквания относно опазването на околната среда в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност.
1. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Да бъдат отразени в Инструкцията за експлоатация.
1. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
1) За заваръчните апарати и телоподаващото - не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол.
2) За артикулите със срок на годност – срока на годност да не е по-малък  от 2/3 (две трети) от целия срок на годност на съответния артикул при датата на доставка и съответно датата на приемо-предавателния протокол.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1 Срок, място и условия за доставка
1) [bookmark: _Hlk42240471]Срокът на изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от представител на Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
2) [bookmark: _Hlk42240591]Доставката на стоките да се изпълнява периодично в срок не повече от 10 (десет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ на Възложителя и в състояние годно за ползване. В заявката  се посочват  количеството,  вида на артикулите и място на доставка.
3) Доставката на стоките да се изпълнява до адрес написан в заявката на Възложителя:
-Ремонтна база „Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 15;
    -Производствена база гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5.
Забележки: При офериране на ценовата оферта участниците да имат предвид, че Възложителя може да заявява доставки и до двете бази.
5.2 Контрол на доставка при получаването ѝ
Приемането на материалите ще се извършва с протокол за входящ контрол на материалите в деня на доставката им в присъствие на представител на доставчика. След извършване на входящ контрол на стоки и материали се подписва приемателно – предавателния протокол за доставката.
5.3 Други изисквания
Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества от договорените стоки без да надхвърля общата стойност на договора.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Количествена сметка с характеристики
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	№
	ЯР/РБ
	Артикул
	Характеристики
	Ед.м.
	Количество

	1
	РБ „Батак“ / база София 
	Базичен електрод ф2,5
	ø 2.5 x 350 мм
AWS A 5.1 - E7018,
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E424B42H5
или еквивалент
	kg
	20

	2
	РБ „Батак“ / база София 
	Базичен електрод ф2,5
	 ø 2.5 x 350 мм
AWS A 5.1 - E7018-1,
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E424B42H5
или еквивалент
	kg
	170

	3
	РБ „Батак“ / база София 
	Базични Електроди 2мм
	ø 2 x 250 мм
AWS A 5.1 - E7018-1,
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E424B42H5
или еквивалент
	kg
	10

	4
	РБ „Батак“ / база София 
	Базични Електроди 3,2
	ø 3.2 x 350 мм
AWS A 5.1 - E7018-1,
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E424B42H5
или еквивалент
	kg
	120

	5
	РБ „Батак“ / база София 
	Базични Електроди 4 мм
	ø 3.2 x 450 мм
AWS A 5.1 - E7018-1,
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E424B42H5
или еквивалент
	kg
	10

	6
	РБ „Батак“ / база София 
	Газова дюза за горелки
	Газова дюза за МИГ/МАГ горелки; Размер Ø 20 мм, (ф23 резба), дължина 60 мм.
	бр.
	5

	7
	РБ „Батак“ / база София 
	Дюза за заваръчна техника тоководеща за MIG-MAG 0.8 мм
	D, мм: 0.8 мм
Ток номинален: 340 A
	бр.
	20

	8
	РБ „Батак“ / база София 
	Дюза за заваръчна техника тоководеща за MIG-MAG 1.2 мм
	D, мм: 1.2 мм
Ток номинален: 340 A
	бр.
	5

	9
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди Рутилови 2mm
	 ø 2 x 250 мм
AWS A 5.1 - E6013
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E420RR12
или еквивалент
	kg
	10

	10
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди Рутилови 2,5mm
	 ø 2,5 x 350 мм
AWS A 5.1 - E6013
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E380RR12
или еквивалент
	kg
	480

	11
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди Рутилови 3,2 mm
	 ø 3,2 x 350 мм
AWS A 5.1 - E6013
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E380RR12
или еквивалент
	kg
	470

	12
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди Рутилови 4 mm
	 ø 4 x 450 мм
AWS A 5.1 - E6013
БДС EN ISO 2560-A:2010 - E380RR12
или еквивалент
	kg
	60

	13
	РБ „Батак“ / база София 
	 Електрод Неръждаем ф2.5 mm
	 ø 2,5 x 300 мм
AWS A 5.4 - E308L-17
БДС EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
или еквивалент
	kg
	40

	14
	РБ „Батак“ / база София 
	 Електрод Неръждаем 3.2 mm
	 ø 2,5 x 350 мм
AWS A 5.4 - E308L-17
БДС EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 32
или еквивалент
	kg
	30

	15
	РБ „Батак“ / база София 
	Eлектроди за чугун ф3,2
	ø 3,2 x 350 мм
AWS A 5.15 - ENiFe-Cl
БДС EN ISO 1071:2016 - ENiFe-Cl2
или еквивалент
	kg
	5

	16
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди за сплав на мед  ф2,5
	ø 2,5 x 350 мм
DIN 1733 
или еквивалент
	kg
	6

	17
	РБ „Батак“ / база София 
	Електроди за сплав на  алуминий ф2,5
	ø 2,5 x 350 мм
DIN 1732
или еквивалент
	kg
	4

	18
	РБ „Батак“ / база София 
	Заваръчен кабел
	Каучуков шлангов кабел ШКГД 1х25мм2
	m
	30

	19
	РБ „Батак“ / база София 
	Заваръчен фотосоларен шлем 
	Степени на затъмнение: 9-13  DIN; 4 Броя сензора; Наличие на соларни клетки; Съответствие със стандарти: Оптичен клас:БДС EN 379:2003+A1:2009 1/2/1/2 или еквивалент;
тегло до 700 гр. ; подходящ за РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ/TIG
	бр.
	10

	20
	РБ „Батак“ / база София 
	Заваръчна тел неръждаема ф0.8мм
	ролка 15кг; ф0,8мм; неръждаема стомана; ниско съдържание на въглерод
AWS A 5,9 -ER316LSi,
ISO 14343:2017 - G19123LSi или еквивалент
	бр.
	3

	21
	РБ „Батак“ / база София 
	Заваръчна тел неръждаема ф1.2мм
	ролка 15кг; ф1,2мм; неръждаема стомана; ниско съдържание на въглерод
AWS A 5,9 -ER316LSi,
ISO 14343:2017 - G19123LSi или еквивалент
	бр.
	3

	22
	РБ „Батак“ / база София 
	Заваръчена тел с медно покритие за газопламъчно заваряване 
	Ø 2,4 мм пръчка по 1м
AWS A5.18 ER70S-6
	kg
	5

	23
	РБ „Батак“ / база София 
	Маска за електрожен
	 регулируема лента за глава
	бр
	3

	24
	РБ „Батак“ / база София 
	Стъкло заваръчна маска № 10 степен на затъмненост
	степента на затъмнение DIN 10
	бр
	10

	25
	РБ „Батак“ / база София 
	Стъкло заваръчна маска № 8 степен на затъмненост
	степента на затъмнение DIN 8
	бр
	10

	26
	РБ „Батак“ / база София 
	Стъкло заваръчна маска предпазно 90/110мм
	прозрачно предно предпазно
	бр
	10

	27
	РБ „Батак“ / база София 
	Комплект кабели за заваряване 16 мм2
	
Заваръчен кабел 16 мм2  / 3-4 m с държач за електрода 180 A (200A)
Кабел 16 мм2 / 3-4 m с щипка маса 180 A (200A)
	бр.
	5

	28
	РБ „Батак“ / база София 
	Ръкохватка за електрожен
	 тип крокодил - 200А
	бр.
	20

	29
	РБ „Батак“ / база София 
	Инверторен ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ, окомплектован с кабели, ръкохватка за електроди и щипка „маса“
	Режим на натоварване при 200А минимум 25%; 220/230V; 5-200A; клас на защита ≥ IP23 S; Тегло ≤ 7,5кг.; гаранция ≥ 24м.
	бр.
	3

	30
	РБ „Батак“ / база София 
	Ниско въглеродна заваръчна тел ф1.2
	 ролка 15кг; ф1,2мм;  ниско съдържание на въглерод
AWS A 5,18 -ER70S-6,
БДС EN ISO 14341:2009 или еквивалент - G3Si1
	бр.
	3

	31
	РБ „Батак“ / база София 
	Ниско въглеродна заваръчна тел ф0.8
	 ролка 15кг; ф 0,8мм;  ниско съдържание на въглерод
AWS A 5,18 -ER70S-6,
БДС EN ISO 14341:2009 или еквивалент - G3Si1
	бр.
	20

	32
	РБ „Батак“ / база София 
	Ръкавици за заваряване
	телешки кожа, стандарти-БДС EN 388:2016+A1:2019 или еквивалент,  размер10/XL
	бр.
	20

	33
	РБ „Батак“ / база София 
	Спрей против пръски
	без силикон и разтворители, Не разрешава на заваръчните пръски да полепват трайно
флакони 0,400 мл
	бр.
	30

	34
	РБ „Батак“ / база София 
	Сребърен припой 30% - пръчка 50см
	газопламъчно заваряване на разнородни материали Ø 1,5 мм
	бр
	20

	35
	РБ „Батак“ / база София 
	Телоподаващо, комплектован с редуцир вентил, бутилка с въглероден диоксид от 6 до 7 литра, кабел маса, шланг  
	Режим на натоварване при 200А минимум 20%; 220/230V;200A; клас на защита ≥ IP23 S; Тегло ≤ 20кг.; гаранция ≥ 24м.
	бр.
	1

	36
	РБ „Батак“ / база София 
	ТИНОЛ 0.25КГ/1ММ
	0.25КГ/1ММ
Оловен припой за меко запояване.
Температура на топене 190˚C
	бр.
	2

	37
	РБ „Батак“ / база София 
	Флакон газ за горелка
	Флакон газ за горелка 0,350-0,750ml, резба 7/16'
	l
	10

	38
	РБ „Батак“ / база София 
	Щипка за електрожен
	200А
Щипка за маса
	бр.
	20




Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и





ТС заваръчно оборудване	Стр. 1 от 6
ТС заваръчно оборудване 	Стр. 1 от 6
