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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка 


[bookmark: _GoBack]ОТНОСНО:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Двугодишна доставка на оборудване  и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие ВЕЦ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от Оборудване  и аксесоари за заваряване.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
[bookmark: _Hlk31190638]За обезпечаване на нуждите и нормалното протичане на ремонтите, е необходима доставка на oоборудване  и аксесоари за заваряване.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти, на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на големи количества oборудване  и аксесоари за заваряване. За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.

[bookmark: _Hlk24973682]4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
[bookmark: _Hlk24973740]4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.  Технически изисквания към стоките



	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	Мярка
	К-во

	1. K
	Електрод 
	Волфрамов за алуминий /Al/ - зелен
БДС  EN ISO 6848
Дължина: 175 мм; 
Диаметър: 3,2 мм;  
	бр.
	10

	2. 
	Електрод
	Волфрамов за алуминий /Al/ - зелен
БДС  EN ISO 6848
Дължина: 175 мм; 
Диаметър: 2,4 мм;  
	бр.
	10

	3. 
	Електрод
	Волфрамов неръждаема стомана – червен
БДС  EN ISO 6848
Дължина: 175 мм; 
Диаметър: 3,2 мм;  
	бр.
	10

	4. 
	Електрод
	Волфрамов неръждаема стомана – червен
БДС  EN ISO 6848
Дължина: 175 мм; 
Диаметър: 2,4 мм;  
	бр.
	10

	5. 
	Електрод
	Електроди за заваряване на стомана S355J2 + N(1.0577+N) и S355J2G3 + N(1.0570+N).  Ø 2,5мм, E 46 5 B 32 H5  - NORD,  EN ISO 2560:2010-A
	кг.
	60

	6. 
	Електрод
	Електроди зааваряване на стомана S355J2 + N(1.0577+N) и S355J2G3 + N(1.0570+N). Ø 3,25мм, E 46 5 B 32 H5  - NORD,  EN ISO 2560:2010-A
	кг.
	750

	7. 
	Електрод
	Електоди за заваряване на неръждаема стомана X6CrNiTi8-10 (1,4541). Ø 3,25мм, E 19 9 Nb R 32 - OK 61.81, EN ISO 3581:2016-A
	кг.
	300

	8. 
	Електрод
	За неръждаема стомана – E 19 12 3 L R 1 2 (E316L-17)
Диаметър: 3,25 мм;  
	кг.
	460

	9. 
	Електрод
	За неръждаема стомана - E 19 12 3 L R 1 2 (E316L-17)
Диаметър: 2,5 мм;  
	кг.
	480

	10. 
	Електрод
	За заваряване на мед - DIN 1733
Дължина: 350 мм; 
Диаметър: 2,5 мм;   
	кг.
	10

	11. 
	Електрод
	За  стомана; - Е42 4 Б 42 Н5,
Диаметър: 2мм;   
	кг.
	40

	12. 
	Електрод
	За  стомана; - Е42 4 Б 42 Н5,
Диаметър: 2,5 мм;   
	кг.
	800

	13. 
	Електрод
	За  стомана; - Е42 4 Б 42 Н5,
Диаметър: 3,25 мм;   
	кг.
	1440

	14. 
	Електрод
	За  стомана; - Е42 4 Б 42 Н5,
Диаметър: 4 мм;   
	кг.
	60

	15. 
	Тел
	ТЕЛ ZA/2  Тел добавъчна за ВИГ заваряване,алуминиева , L 1000 mm, ф2мм
EN ISO 14341
	кг.
	100

	16. 
	ТЕЛ
	ТЕЛ ZE/2     Тел на пръчки L 1000, ф2мм,                                                                       НЕРЪЖДАЕМА  316L, за ВИГ заваряване (аргон) EN ISO 14341
	кг.
	100

	17. 
	Тел
	ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА 1 , черна, за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка, ф1,0мм       
 EN ISO 14341
	кг.
	90

	18. 
	Тел
	ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА 1,2, черна,  за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка, ф1,2мм
EN ISO 14341
	кг.
	120

	19. 
	Тел
	ТЕЛ ZV/2 Тел на пръчки L 1000, ф2мм,  ЧЕРНА, за ВИГ заваряване (аргон)
EN ISO 14341
	кг.
	50

	20. 
	Тел
	ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА- ф0,8мм,  ЧЕРНА, за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка – 5 кг.
EN ISO 14341
	кг.
	10

	21. 
	Колофон

	За запояване
	кг.
	0,8

	22. 
	Сребърен припой
	Tвърд припой Аg 5%:  DIN EN 1044;
Температура на топене: 650-810°C;
Работна температура: 710°C;
Изпълнение: пръчки 2 х 2 mm с дължина 500 mm.
	кг.
	12,2

	23. 
	Сребърен припой
	Сребърен припой, Сребро 40% обмазан (без Cd), DIN EN 17672;
 Дебелина: 2 мм. 
Температура на топене: 650-710°C;
Работна температура: 670°C;
	кг.
	2,2

	24. 
	Припой
	Припой (калай за запояване, тинол) с диаметър ф1 mm. 
	кг.
	8,2

	25. 
	Кабел маса 150A
	Кабел заваръчен комплект с щипка маса 150А, дебелина на кабела 16м² и дължина 5м                             
	бр.
	10

	26. 
	Кабел за електрод  150A
	Кабел заваръчен комплект с ръкохватка 150А, дебелина на кабела 16м² и дължина 5м
	бр.
	10

	27. 
	Ръкохватка за електрожен

	400 А заваръчен ток
	бр.
	10

	28. 
	Маска заваръчна 

	Соларна 
	бр.
	4

	29. 
	Ъгъл

	Ъгъл магнитен за заваряване на 90 градуса
	бр.
	8

	30. 
	Електрожен к-кт
	Професионален инверторен заваръчен апарат - Мрежово напрежение 230 V, Заваръчна мощност от 150А - Работа с всички видове електроди, Автоматичен (Hot start) -Възможност за работа със захранващ кабел над 50м. Работа с генератор,  Окомплектовка: К-кт заваръчни кабели, Максимално тегло 6 кг.
	бр.
	2

	31. 
	Горелка
	Горелка за пропан-бутан със спусък строителна 90 см. 
	бр.
	2




Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.
[bookmark: _Hlk31957658]4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:
  	- Сертификат за качество от производителя или декларация за съответствие (по приложен образец).

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
4.1.4.1. Всички материали предмет на тази доставка да са сигурно опаковани и укрепени, което да гарантира тяхната цялост при транспортирането.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Неприложимо за предмета на поръчката

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
Неприложимо за предмета на поръчката

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия 
1) За артикулите от ред 25 до ред 31 на Количествената сметка е  - не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

2) За артикулите със срок на годност – срока на годност да не е по-малък  от 2/3 (две трети) от целия срок на годност на съответния артикул при датата на доставка и съответно датата на приемо-предавателния протокол.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
5.1.1. Срок за изпълнение на договора 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
5.1.2. Доставката на материали да се изпълнява периодично и/или при възникнала необходимост в срок не повече от 20 (двадесет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ от Възложителя.
5.1.3. Място на доставката –Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244. 


5.2. Контрол на доставка при получаването и 
Извършването на доставката се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страна на Възложителя и Изпълнителя, след извършен входящ контрол.

5.3. Други изисквания
Неприложимо за предмета на поръчката

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация за съответствие-образец





















































ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
По БДС EN 45014:2002



Аз (Ние) ………………………………………………………………………………..
(наименование на доставчика)

…………………………………………………………………………………………..
(адрес)

декларирам(е) на собствена отговорност, че продуктът …………………………...
(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

…………………………………………………………………………………………..
(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или 
друг(и) нормативен(ни) документ(и) …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите)
или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

(ако е необходимо)
и в съответствие с предписанията на Директива …………………………………...
…………………………………………………………………………………………..


………………………………..                  ……………………………………………..                                                  
(място и дата на издаване)                       (фамилия и подпис или 
                                                                    равностоен знак на упълномощено лице)
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