


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка


ОТНОСНО: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ в обособени позиции“

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“ е част от Проекта за Рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ №049А. Във връзка със сключен договор №GA049A-2A за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира" между НЕК ЕАД и консорциум ABB – VOITH, задължение на Възложителя по договора са демонтажните работи на електрическото оборудването и част от системите в централата, включени в обема на Рехабилитацията.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
За обезпечаване на ремонтния персонал за рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“ е необходимо да се доставят: 

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”;
Обособена позиция 2 – „Доставка на строително скеле”;
Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;
Обособена позиция 4 – „Доставка на ръчни инструменти и приспособления за вдигане на товари“;
Обособена позиция 5 – „Доставка на машина за чембероване“;

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В хода на демонтажните работи възникна нужда от доставка на инструменти и приспособления за обезпечаването на ремонтния персонал на централата, с оглед навременното изпълнение на рехабилитацията. В тази връзка е необходимо да се проведе процедура с предмет: „Доставка на инструменти за рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира” в обособени позиции“. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките:

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”;

	[bookmark: _Hlk21592334]№
	Артикул
	Технически характеристики/Стандарт
	М-ка
	К -во

	
	
	
	
	

	1.
	Електрически високоповдигач  - тип Стакер
	Електрическо задвижване със серво управление, повдигателна уредба „триплекс“ или аналогична с максимална товароподемност ≥ 2000кг., височина на повдигане ≥4м. Товароносимост на максимална височина ≥ 900кг. Дължина на вилиците 1150мм. Захранваща тягова батерия 24V, 210÷280Ah. с включено зарядно устройство.С два двигателя- тягов и помпен. Изработен по стандарт на ЕС. 
	бр.
	1

	2.

	Ръчна транспалетна количка
	Ръчна транспалетна количка с максимална товароносимост≥ 2000кг, с електронна везна с LCD дисплей. Височина на повдигане 100÷200мм.Широчина на вилицата 150÷190мм.
	бр.
	1



Обособена позиция 2 – „Доставка на строително скеле”;
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	М-ка
	К -во

	1.
	Строително  скеле
	Мобилно, алуминиево, строително  скеле приблизителни размери:
- на работната площадка – 1,4÷1,6/0,5÷0,8м.
- Работна височина на площадката  - 5м.
- Товароносимост - 170÷200кг/м2 
Стандарт DIN EN 1004
В комплекта да съдържа опорни крака и комплект колела.
	бр
	1



[bookmark: _Hlk24981700]Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	М-ка
	К -во

	ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:

	1.
	Бормашина -ударнопробивна
	С антивибрационна система и конструкция за намаляване на вибрациите и шума при пробиване.
Номинална мощност 1100÷1500W.
Превключвател на скоростите.
Честота на удара 0-39 000÷52 000 min-1
Обороти без товар 0-900/3000 об./мин.
Максимален въртящ момент – над 45Nm.
Ø на отвора в стомана до16мм,
Ø на отвора в бетон до 22мм,
Брой скорости: 2.
Плавен старт. В комплект с дълбокомер в куфар за съхранение.
	бр
	2

	2.
	Акумулаторен ъглов гайковерт
	Акумулаторен ъглов гайковерт с присъединителен квадрат ½“, или 3/8“ с преход от 3/8“ на ½“, в комплект с 2 Li‐Ion батерии, 2÷5Ah. 
Напрежение на батериите -10÷18V.
Обороти на празен ход: 0 - 1200÷2500об./мин.
- Удари в минута: 0‐2000÷3500 мин-1.
- Макс. въртящ момент: 30÷85Nm.
Зарядно устройство в комплекта и куфар за съхранение. Инструкции за употреба на български език. С лед осветление.
	бр
	1

	3.
	Комплект вложка ударна шестограми (външни)
12-24мм
	Комплект вложки ударни /усилени/ с външен шестограм - 6 броя (12мм на1/2“ и 14,17,19,22,24мм. на ¾“)
	бр
	1

	4.
	Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S13
	Ударна /усилена/
½“ – квадрат вътрешен S на шестостен 13
	бр
	2

	5.
	 Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S14
	Ударна /усилена/
½“– квадрат вътрешен S на шестостен 14
	бр
	2

	6
	Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S27
	Ударна /усилена/
½“– квадрат вътрешен S на шестостен 27
	бр
	2

	7
	Вложка /камък/ за гайковерт 1/2" S36
	Ударна /усилена/

½“– квадрат вътрешен S на шестостен 36
	бр
	2

	8
	Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S30
	Ударна/усилена/  ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 30
	бр
	2

	9
	Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S32
	Ударна /усилена/¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 32
	бр
	2

	10
	Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S41
	Ударна /усилена/ ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 41
	бр
	2

	11
	Вложка /камък/ за гайковерт 3/4" S46
	Ударна /усилена/  ¾“– квадрат вътрешен S на шестостен 46
	бр
	2



Обособена позиция 4 – „Доставка на ръчни инструменти и приспособления за вдигане на товари“;
	№
	Артикул
	Характеристики/Стандарт
	М-ка
	К -во

	1.
	Безоткатен чук
	Удароустойчива и износоустойчива глава от полиамид Ø40мм,
 с твърдост приблизително 75 ед., l=270÷310мм, тегло 0.800÷0.820кг.
	бр
	10

	2.
	
	Удароустойчива и износоустойчива глава от полиамид Ø60мм,
с твърдост приблизително 75 ед., l=300÷345мм, тегло 1,750÷1.800кг.
	бр
	6

	3.
	Шегел за повдигане и осигуряване.



	Стандарт EN 13889
Шегел Омега с винт 55,0 т / 70 мм
Шегел, тестван, за повдигане.
Горещо поцинковано покритие 
коефициент на безопасност 6:1.

	бр
	2

	4.
	
	Стандарт EN 13889
Шегел Омега с винт 17,0 т / 41,5 мм
Шегел, тестван, за повдигане. 
Горещо поцинковано покритие
коефициент на безопасност 6: 1.
	бр
	4

	5.
	Ринг болт М56х4, поцинкован.

	РИНГ БОЛТ М56 / 11,5 Т  / DIN 580
ПОВДИГАЩ БОЛТ ЗА ВЕРТИКАЛНО ПОВДИГАНЕ,
ЕЛЕКТРО ГАЛВАНИЗИРАНИ
	бр
	2

	6.
	Ринг болт М80х6
поцинкован.
	РИНГ БОЛТ М80х6 
РИНГ БОЛТ М80 / 28,0Т  / DIN 580
ПОВДИГАЩ БОЛТ ЗА ВЕРТИКАЛНО ПОВДИГАНЕ,
ЕЛЕКТРО ГАЛВАНИЗИРАНИ
	бр
	2

	7.
	Ринг гайка М64


	РИНГ ГАЙКА М64 / 16,00 Т / DIN 582
ПОВДИГАЩА ГАЙКА  ЗА ВЕРТИКАЛНО ПОВДИГАНЕ, ЕЛЕКТРО ГАЛВАНИЗИРАНИ
	бр
	4



Обособена позиция 5 – „Доставка на машина за чембероване”;

	№
	Артикул
	Технически характеристики/Стандарт
	М-ка
	К -во

	
	
	
	
	

	1.
	Машина за чембероване -ръчна, с пласмасова лента и клипсове и/или скоби тип СВ.
	КОМБИНИРАНА ръчна чембер машина: Затягане / Захващане с клипс и/или скоби / Отрязване на лентата
Изработена по стандарт на ЕС, за чембер ленти с ширина 16mm и клипси с ширина 16mm.
	бр.
	1

	2.

	Чембер лента пластмасова 16мм.
	Полипропиленов РР (пластмасов) чембер за ръчна и машинна употреба.
размери 16х0,50÷075мм,
сила на опън при скъсване ≥338кг.,
дължина на ролката - ≥ 2000м.
	бр.
	10

	3.
	Скоби или клипси 
	Кутия с клипси или скоби - метални или пластмасови, с размер подходящ за чембер лента с размери 16мм. Количество в кутия ≥ 800бр.
	бр.
	1



Забележка:
Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката 
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3.1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 1, 3. 
· Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.
· Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, гаранционни карти, инструкция за употреба на електрически високоповдигач на български език, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.
4.1.3.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 2, 4, 5.
· Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.
· Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и  климата
Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Доставяното електрическо оборудване трябва да бъде идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия:

Обособена позиция 1 – „Доставка на електрически високоповдигач и транспалетна количка”; и Обособена позиция 3 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;
Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
[bookmark: _Hlk15630881]
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
[bookmark: _Hlk15631052]5.1.1.	Срок за доставка:
За обособени позиции 1, не повече от 100 /сто/ календарни дни за позиция 1, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя и не повече от 30 /тридесет/ календарни дни за позиция 2, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.
За обособени позиции 2, 3, 4 – не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.
За обособени позиции 5 – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя
5.1.2. Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие ВЕЦ.
5.2. Контрол на доставка при получаването и
Стоката ще бъде приета с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.
Проверка на доставката съгласно класификатор за входящ контрол.
5.3. Други изисквания
Да се приложи Количествена сметка в табличен вид за стоките, които ще се доставят.
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