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[bookmark: _Hlk51154301]ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка


[bookmark: _Hlk138150362]ОТНОСНО: „Доставка на греси“, в обособени позиции:


Обособена позиция 1:  „Доставка на греси“

1. [bookmark: _Hlk33687728]ВЪВЕДЕНИЕ
В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ, се налага използването на гресиращи материали.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на следните греси за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“.
	[bookmark: _Hlk63165094]№
	Вид 
	Мярка
	Количества

	1
	Литиева грес EP 2
	кг.
	36

	2
	Литиева грес EP 3
	кг.
	24

	3
	Литиево калциева EP2
	кг.
	15

	4
	Калциева грес К2
	кг.
	120

	5
	Калциева грес К3
	кг.
	75

	6
	Универсална грес за ролкови сачмени лагери
	кг.
	10

	7
	Високотемпературна литиева грес
	кг.
	10

	8
	Медна високотемпературна противозаклинваща паста
	кг.
	3

	9
	Грес за смазване на електрически контакти
	кг.
	5

	10
	Грес за автоматична грес система, смазван на лагерни възли
	кг.
	1

	11
	Контактна грес 
	кг.
	2



3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
[bookmark: _Hlk140495177]За функционирането и нормалната експлоатация на основни и спомагателни съоръжения в обектите са необходими греси, с определени технически спецификации, заложени от производителите на съоръженията. Към момента по обектите на Предприятие ВЕЦ се използват някои от следните греси: 
	№
	Използвани греси, предписани от производители на съоръженията

	1
	Texaco Multifak EP2 и Mobil Mobilux EP2

	2
	LITOL 24, Prista Lithium 3

	3
	Prista LiCa EP2

	4
	Prista K2, Верила - К2, Стеалит – К2 и Солидол Ж2

	5
	Prista K3, Верила – К3 и Стеалит – К3

	6
	Schaeffler Arcanol MULTITOP

	7
	DIVINOL lithogrease 2B

	8
	Neolube metal 1100

	9
	Beslux contact L-3/S

	10
	SKF LGHP 2

	11
	CX80 Electricx Grease


4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	№
	Вид 
	Характеристики/Стандарт (минимални изисквания)
	Опаковка/ Разфасовка – максимално допустима

	1
	Литиева грес   EP 2
	1. Минерално базово масло;
2. Литиев сгъстител;
3. EP добавки; 
4. DIN 51 502/51825 – KP 2 K-20;
5. ISO 6743-09 – ISO-L-XBCEB 2;
6. Температурен диапазон: - 20˚C ÷ +120˚C;
7. Температура на прокапване ≥ +190˚C.
	Максимална опаковка - 18 кг.

	2
	Литиева грес   EP 3
	1. Минерално базово масло;
2. Литиев сгъстител,12-хидрооксистеариновата киселина
3. EP добавки; 
4. DIN 51 502/51825 – KP 3 K-20;
5. ISO 6743-09 – ISO- L-XBCHB 3;
6. Температурен диапазон: - 20˚C ÷ +120˚C;
7. Температура на прокапване ≥ +180˚C.
	Максимална опаковка – 4 кг.

	3
	Литиево - калциева EP2
	1. Минерално базово масло;
2. Сгъстител  литиево-калциев сапун;
3. EP добавки; 
4. DIN 51 502/51825 – KP2G-25;
5. ISO 6743-09 – ISO-L-XBBHB 2;
6. Температурен диапазон: - 25˚C ÷ +110˚C;
7. Температура на прокапване ≥ +170˚C.
	Максимална опаковка - 15кг.

	4
	Калциева грес К2
	Предназначенa за общо смазване на детайли и механизми в промишлеността:
-плъзгащи лагери, работещи при ниски обороти, умерени температури и натоварвания, сачмени и ролкови лагери, работещи в слабо отговорни, бавно-оборотни и с леки натоварвания приложения.
1. Базово масло – минерално;
2. Сгъстител – калциев сапун;
4. DIN 51 502/51 825 – K 2 C-20;
5. ISO 6743-09 – ISO-L- XBAEA 2;
6. Температурен диапазон: - 20˚C ÷ +60˚C;
7. Температура на прокапване ≥ +90˚C;
	Максимална опаковка - 15кг.

	5
	Калциева грес К3
	Предназначенa за общо смазване на детайли и механизми в промишлеността:
-плъзгащи лагери, работещи при ниски обороти, умерени температури и натоварвания, сачмени и ролкови лагери, работещи в слабо отговорни, бавно-оборотни и с леки натоварвания приложения.
1. Базово масло – минерално;
2. Сгъстител – калциев сапун;
4. DIN 51 502 – K 3 C-20;
5. ISO 6743-09 – ISO-L-XBAEA 3;
6. Температурен диапазон: - 20˚C ÷ +60˚C;
7. Температура на прокапване ≥ +90˚C.
	Максимална опаковка - 15кг.

	6
	Универсална грес за ролкови сачмени лагери
	Употреба в ролкови и сачмени лагери, работещи при високи температури
1. Базово масло – полусинтетично (mineral oil + ester);
2. Сгъстител – литиев сапун;
3. A,K,EP добавки; 
4. Работна пенетрация 265÷295 DIN ISO 2137;
5. Клас консистенция – NLGI 2;
6. Дългосрочен температурен лимит 80 ˚C;
7. DIN 51 825 – KP 2 N-40;
8. Температурен диапазон DIN 51 825: - 40˚C ÷ +150˚C;
9. Температура на прокапване DIN ISO 2176 ≥ +190˚C;
10. Вискозитет на базовото масло при 40˚C mm2/s DIN 51562-1 - 85
	Максимална опаковка - 5кг.

	7
	Високотемпературна литиева грес
	Грес на основа литиев комплекс,  устойчива на вода,  устойчива на корозия и окисляване,  много добра защита от износване,  работа под високо налягане.
1. DIN 51 825 - KP 2 N-30;
2. ISO/DIS 6743-9 - ISO-L-XCDHB 2;
3.Сгъстител: Lithium complex soap;
4. Работната температура: -30°C - +150°C;
5. NLGI - 2 (DIN 51 818);
6. Вискозитет на базовото масло при 40°C - 220 mm²/s (DIN 51 562); 
7. Съдържание на вода / DIN 51 777/T1: < 0,2 %;
8. Точка на прокапване / DIN ISO 2176: > 220 °C;
9. Работна пенетрация /0.1mm, 60 двойни удара / DIN ISO 2137: 275;
10. Работна пенетрация /0.1mm, 60 000 двойни удара / DIN ISO 2137: 290;
11. Устойчивост на вода / DIN 51 807/T1: Evaluation level 1;
12.Отделяне на масло / DIN 51 817: 2,7 %;
13. Защита от корозия (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0.
	Максимална опаковка - 5 кг.

	8
	Медна високотемпературна противозаклинваща паста
	Синтетична, противозаклинваща, медна паста. Смазочен материал и противокорозионно средство за използване при екстремно високи температури до +11000С. 
Състав - синтетично базово масло, сгъстено с неорганичен сгъстител и твърд лубрикант ламелна мед
- отговоря на спецификациите: MIL A 907 ED - STM 7411 A и SECLE 216 - MIL A 907 E 80
1. Цвят – меден;
2. Консистенция – NLGI 2;
3. Твърд лубрикант – мед 15%;
4. Температура на прокапване, (ASTM D-2265) - >250˚C;
5. Изпитание на ЧСМ, ASTM D2266/ ISO20623
 - Индекс за задиране (LWI) - 4850
 - Диаметър на петното на износване - 0.50mm;
6. Устойчивост на измиване с вода при 800˚С, (ASTM 1264) - под 0,5 мас.%.
	Максимална опаковка - 1 кг.

	9
	Грес за смазване на електрически контакти
	Грес създадена на база синтетични масла, притежаващи висока химическа и температурна устойчивост. Смазване на електрически контакти, метални контакти повърхности в електрически механизми за предпазване от корозия и прекъсване на електрическата циркулация.
1. Базово масло – синтетично;
2. Сгъстител – литий;
3. Пенетрация при 25˚C, ASTM D-217 – 220÷250 x0.1 mm;
4. Температура на прокапване, ASTM D-566 ≥180˚C;
	Максимална опаковка 5 кг.

	10
	Грес за автоматична грес система, смазван на лагерни възли
	Пластмачна грес на основата на минерално масло и полиуретанов (диирея) сгъстител;
1. NLGI 2-3, DIN 51518;
2. K2N-40, DIN 51502;
3. Цвят – Син;
4. Тип базово масло:  Минерално;
5. Сгъстител - Полиуреа (Диирея)
6. Работен температурен диапазон: от -40 °C до +150 °C;
7. Точка на прокапване > 240°C, DIN ISO 2176;
8. Вискозитет на базовото масло при 40°C - 96 mm²/s, DIN 51562;
9. Вискозитет на базовото масло при 100°C - 10.5 mm²/s, DIN 51562;
	Максимална опаковка – 1 кг.

	11
	Контактна грес
	Силно вискозна контактна грес на базата на синтетични масла, предназначена за защита и смазване на електрически връзки и леко натоварени механични елементи.
1.  NLGI 2;
2. Цвят - Зелено-сив;
3. Базово масло- Синтетично;
4. Работен температурен диапазонот -40 °C до +150°C
5. Специфично електрическо съпротивление 17 Ω·m
6. Кинематичен вискозитет при 40 °C - 48 mm²/s
7. Устойчивост на кохезия
	Максимална опаковка – 0,5 кг.


Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, да се счита добавено „или еквивалентни/о”.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Всяка разфасовка да бъде маркирана с датата на производство и да съдържа фабричен етикет със стандартната информация от производителя, включително количество на продукта.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
· изпълнителят трябва да осигури опаковка при транспорта, срещу предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането. Опаковката трябва да осигурява лесно и безопасно извършване на товаро - разтоварни дейности;
· информационни листа за безопасност на доставяните продукти, изготвени на български език и/или налични стандартни обозначения за потенциални опасности върху опаковките;
· приемо-предавателен протокол – 2 броя;
· фактура оригинал;
Забележка: Допустима е комбинация от различни по количество заводски разфасовки, за всеки отделен продукт с цел достигане на необходимото количество, заявеното от Възложителя. 
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка. Продуктът да се транспортира в закрити превозни средства. При транспортирането и разтоварването на  доставките да бъдат предприети мерки, предотвратяващи разсипване на продуктите, водещо до замърсяване на компонентите на околната среда.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
- Да се осигури запазване целостта на продуктовите опаковки;
- При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка;
- Информационни листа за безопасност на доставяните продукти, изготвени на български език и/или налични стандартни обозначения за потенциални опасности върху опаковките.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Към датата на доставката, да не са минали повече от 40% от срока на годност на продуктите, даден от производителя. На всяка опаковка да има трайна маркировка с дата на производство и срок на годност.
[bookmark: _Hlk140495364]5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
[bookmark: _Hlk139956227]- Срок за доставка е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено чрез имейл от Възложителя до Изпълнителя.
Доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
· Проверка на документите по т.4.1.3.;
· Входящия контрол се извършва на база утвърден класификатор за входящ контрол;
· Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя;

5.3. Други изисквания
Неприложимо.



Обособена позиция 2:  „Доставка на грес спрей“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с осигуряване на надеждна експлоатация на съоръженията, в обектите на Предприятие ВЕЦ, с цел осигуряване на техническа изправност, се извършват редица поддържащи дейности със собствени сили . В хода на този процес възниква необходимост от използване на различни смазки за труднодостъпни места.
2. [bookmark: _Hlk31029392][bookmark: _Hlk21333718]ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на следните спрей греси за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“.
	№
	Вид 
	Мярка
	Количества

	1
	Бяла грес с тефлон
	бр.
	13

	2
	Суха смазка с PTFE
	бр.
	5

	3
	Mолибденов дисулфид спрей
	бр.
	4

	4
	Многофункционална смазка
	бр.
	10

	5
	Смазка за режещи и пробивни машини
	бр.
	10

	6
	Индустриална грес за вериги
	бр.
	10

	7
	Спрей с мед, срещу износване, корозия, окисляване 1100 °С
	бр.
	5



3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За функционирането и нормалната експлоатация на основни и спомагателни съоръжения в обектите са необходими греси и смазки под формата на спрей, за смазването на труднодостъпни места. Към момента по обектите на Предприятие ВЕЦ се използват някои от следните спрейове: 
	№
	Използвани спрейове за смазване

	1
	Бяла грес с тефлон- спрей 400мл ; PRESTO 306352

	2
	Суха смазка с PTFE - PTFE K2,  Clean Protect TKK, forch S419

	3
	Loctite LB 8191  

	4
	Многофункционална смазка WD-40

	5
	Motip Cut & Drill Lubricant DE055407

	6
	Индустриална грес за вериги MOTIP 500МЛ

	7
	Спрей с мед, срещу износване, корозия, окисляване 1100 °С, , MOTIP


4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките

	№
	Вид 
	Характеристики/Стандарт (минимални изисквания)
	Опаковка/ Разфасовка 

	1
	Бяла грес с тефлон
	Добре прилепваща смазка с дълготраен ефект. Защитава от киселини и соли, има водоотблъскващо свойство. Спреят е Ph неутрален и предлага отлична антикорозионна защита. Устойчив при температури от -30 до + 180 градуса. Подходящ за поддръжка на панти, поточни линии, лагери, влекачни щанги, шарнири, амортисьори, вериги и др.
	опаковка – 400 мл.

	2
	Суха смазка с PTFE
	· Без масло, отблъсква мръсотията
· Безцветна и не оставя остатъци
· PTFE-смазочен препарат с висока адхезия, за трайно смазване на триещи се повърхности в интериора на автомобила
· Оставя сух и чист смазочен слой (идеален за предпазни колани)
· Предпазва от корозия електрически и механични апарати, като не влияе на електропроводимостта
	опаковка – 400 мл.

	3
	Mолибденов дисулфид спрей
	Характеристики:
· MoS2 анти-фрикционно покритие – аерозол;
· бързо съхнещо;
· защитава повърхността от корозия;
· подобрява работата на маслата и гресите;
Техническа информация:
Цвят: Черен;
База: MoS2;
Вискозитет: 11 s (Cup 4);
Работен температурен диапазон: от -40⁰С до +340⁰С;
	опаковка – 400 мл.

	4
	Многофункционална смазка
	•Премахва влагата, за да предотврати появата на ръжда и къси съединения
•Прониква в заяли части
•Смазва механизми за равномерна работа
•Премахва масла, греси и замърсявания
•Предпазва метални повърхности от ръжда и корозия
•Лесен за употреба
	опаковка – 450 мл.

	5
	Смазка за режещи и пробивни машини
	- Смазка специално разработена за употреба при механизирано обработване (пробиване, рязане, перфориране, щанцоване) на меки и твърди метали и сплави. 
- Тази безцветна смазка охлажда и смазва при екстремни условия на работа, запазвайки състоянието и качествата на обработващите инструменти, обработваните детайли и околните повърхности. 
- Не съдържа силикон и няма корозионно действие. - Предпазва и смазва. - Намалява износването
	опаковка – 500 мл.

	6
	Индустриална грес за вериги
	Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии, подложени на високо натоварване. Съдържанието на флакона се изпръсква като масло, притежаващо характеристиките на грес. Спреят има изключителна термична и механична устойчивост, предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, PH неутрален е, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Устойчив е на температури в диапазона от - 50°С до 200°С.
	опаковка – 500 мл.

	7
	Спрей с мед, срещу износване, корозия, окисляване 1100 °С
	Срещу износване на спирачки, корозия, окисляване, тръбни и резбови съединения, за улесняване развиването на акумулаторни клеми, автомобилни свещи.Съдържа мед за обработка на детайли, които са изложени на високи температури.Има високо сцепление с повърхностите и антикорозионни свойства. 
Устойчив е на вода, киселини, соли, смоли.
	опаковка – 500 мл.


Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, да се счита добавено „или еквивалентни/о”.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Всяка разфасовка да бъде маркирана с датата на производство и да съдържа фабричен етикет със стандартната информация от производителя, включително количество на продукта.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
· изпълнителят трябва да осигури опаковка при транспорта, срещу предотвратяване на повреда или разрушаване по време на транспортирането. Опаковката трябва да осигурява лесно и безопасно извършване на товаро - разтоварни дейности;
· информационни листа за безопасност на доставяните продукти, изготвени на български език и/или налични стандартни обозначения за потенциални опасности върху опаковките;
· приемо-предавателен протокол – 2 броя;
· фактура оригинал;

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката  от завода производител до крайната точка на доставка. Продуктът да се транспортира в закрити превозни средства. При транспортирането и разтоварването на  доставките да бъдат предприети мерки, предотвратяващи разсипване на продуктите, водещо до замърсяване на компонентите на околната среда.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
- Да се осигури запазване целостта на продуктовите опаковки;
- При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка;
- Информационни листа за безопасност на доставяните продукти, изготвени на български език и/или налични стандартни обозначения за потенциални опасности върху опаковките.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Към датата на доставката, да не са минали повече от 40% от срока на годност на продуктите, даден от производителя. На всяка опаковка да има трайна маркировка с дата на производство и срок на годност.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
- Срок за доставка е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от деня следващ датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено чрез имейл от Възложителя до Изпълнителя.
Доставката да се извърши за сметка на Изпълнителя до: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
· Проверка на документите по т.4.1.3.;
· Входящия контрол се извършва на база утвърден класификатор за входящ контрол;
· Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя;

5.3. Други изисквания
Неприложимо.
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