Раздел I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ
[bookmark: _Hlk527620785]„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД  е собственик на почивна база ПД „ЕНЕРГО”  в гр. Приморско.
Сградата е основно ремонтирана, а обзавеждането - леглата, корпусната и мека мебел е амортизирано.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
[bookmark: _Hlk29545598]Поръчката цели закупуване на ново обзавеждане за 48 бр. стаи и 3 бр. апартаменти, разположени на първи, втори, трети и четвърти етаж в средния корпус на сградата – корпусна мебел, легла и мека мебел.
Ново обзавеждане се предвижда за следните помещения:
· [bookmark: _Hlk29456465]Първи етаж – стаи 101,103,105,107,109,111,113,117,119 и апартамент 121
· Втори етаж - стаи 213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233, 235, 237 и 239
· Трети етаж - стаи 313,315,317,319,321,323,325,327,329,331,333, 335, 337 и 339
· Четвърти етаж - стаи 413,415,417,419,421,423,425,427, 431, 433 и апартаменти 411 и 429
За стаи 101, 103, 105, 107, 111, 115, 119, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 231, 235, 313, 315, 317, 319, 323, 327, 331, 335, 413, 415, 419, 423, 427 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка с шкаф и минибар, гардероб, пана-2 бр., табла за легло ), легло двойно, разтегателен фотьойл, стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалте за легло, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
За стаи 109, 113, 117, 221, 225, 229, 233, 321, 325, 329, 333, 417, 421 и 425 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка с шкаф и минибар, гардероб, пана-2 бр., табла за легло ), единични легла, разтегателен фотьойл, стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалте – 2 бр., пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
За стаи 239, 339 и 433 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка със скрин и минибар, гардероб, пана-2 бр., табла за легло ), легло двойно, разтегателен фотьойл, стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалте за легло, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
За стаи 237, 337 и 431 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка със скрин и минибар, гардероб, пана-2 бр., табла за легло ), легло двойно, разтегателен фотьойл, стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалте за легло, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
За апартамент 411 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка, гардероб, скрин, пано, табла за легло, кухня, оборудвана с минибар, мивка, батерия, двоен керамичен плот и абсорбатор, шкаф и маси – 2 бр. ), ъглов разтегателен диван, легло двойно, стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалте за легло, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
[bookmark: _Hlk29470403]За апартамент 429 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 3 бр., куфарник, тоалетка с минибар, гардероб, скрин, пано, табла за легло и маси – 2 бр. ), ъглов разтегателен диван, легло двойно, единично легло,  стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 3 бр., шалтета за легла, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
За апартамент 121 се предвижда изработка, доставка и монтаж на корпусни мебели ( нощни шкафчета – 2 бр., куфарник, тоалетка с минибар, гардероб, скрин, пано, табла за легло и маси – 2 бр. ), разтегателен диван, две единични легла,  стол за тоалетката, огледало, настолни лампи – 2 бр., шалтета за легла, пердета – тънки и плътни и корниз за тях.
Видовете корпусна мебел, легла и мека мебел, корнизи и пердета, техните размери и количество, както и разположението им в помещенията са описани в чертежите и количествената сметка, които е неразделна част от настоящата техническа спецификация.
[bookmark: _Hlk527032901]3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
3.1. Технически изисквания към матраците
· да са двулицеви
· височина  - 20 см ( ±1 см )
· състав - индивидуално пакетирани пружинки тип „мултипокет“, полиуретанова пяна, тъкан текстил, прошивка от мемори пух и влакна
· твърдост  - средна твърдост
· гаранция – минимум 3 години
3.2. Технически изисквания към основите за матраци
· основите да са с дървена конструкция от иглолистен материал
· с вградена бонел система
· височина -  минимум 25 см
· с крачета с височина минимум 5 см
· гаранция – минимум 3 години
3.3. Технически изисквания към корпусните мебелите
· да бъдат изработени от ПДЧ с покритие мат, с дървесен декор както следва:
1. цвят - тик, орех или дъб - всички  хоризонтални  и  вертикални плоскости на нощни шкафчета, скрин, тоалетка  с  минибар,  пана  със закачалки, гардероби, куфарник, масички и табли на легла
2. цвят - бяло всички   вратички  и  чела  на  чeкмеджета  (  нощни   шкафчета,  скрин, кухня и тоалетка с минибар ), всички пана към легла и тоалетки
· да бъдат комплектовани с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, дръжки
· всички  видими ( непокрити ) хоризонтални  и  вертикални  плоскости на нощни  шкафчета,  скрин,  тоалетка  с минибар, куфарник и масички са с дебелина 43 мм и кант - 2 мм.                 
· всички  вратички  и   чела   на   чeкмеджета (  нощни   шкафчета,   скрин,  тоалетка    с  минибар, кухня  и   гардероб ),  всички пана и табли са от плоскости с дебелина 18 мм и кант - 2 мм.
· всички   покрити   хоризонтални   и вертикални     плоскости    на    нощни шкафчета, скрин, тоалетка с  минибар  и  гардероб  са   с  дебелина   18 мм   и кант -  0.5 мм. 
· мебелите   да   се   изработят  както следва:
· всички мебели да бъдат с регулируеми стъпки от 5 мм
· корпусът на гардеробите да бъдат изпълнени на две части – долна с височина 170 см и горна с височина 40 см, но вратите да бъдат цели
· дръжките на гардероба и кухнята да са с цвят хром с междуосов размер на захващане от 22 до 32 см
· паната да бъдат закрепвани към стената с планки.
· В цената на кухнята да бъде включено корпус, вратички, панти, дръжки, кухненски плот 39 мм и гръб към стената 14,4 мм с водобранна лайсна между тях, както и монтажът на място с оборудване - минибар, мивка, батерия, двоен керамичен плот и абсорбатор и връзки към вентилационна тръба, ВиК и ел. инсталации
· гаранция – минимум 3 години
3.4. Технически изисквания към минибар
· Система за охлаждане: Статична  
· Обем на хладилната част (l): 43  
· Kонсумация (kWh/година): 105  
· Общ обем (l): 45  
· Размер (В/Ш/Д) (mm): 492x472x450  
· Енергиен клас: A+  
· Механичен температурен контрол  
· гаранция – минимум 3 години
3.5. Технически изисквания към абсорбатор 
· Вид: за вграждане, телескопичен с 1 мотор
· Контрол: механичен - слайдер 
· Мощност – 2 нива
· С осветление – LED, 2 осв. Тела х 4 W
· Размер (В/Ш/Д) (mm): 300x600x200  
· Цвят на корпуса - бял
· Филтри за мазнини – 2 бр. метални, касети
· гаранция – минимум 3 години
3.6. Технически изисквания към керамичен плот 
•	Вид: за вграждане, плоча на котлона от стъклокерамика 
•	Контрол: цифров дисплей и индикатор вкл./изкл.
•	Зони – 2 броя – 180 мм и 140 мм
•	Размер (В/Ш/Д) (mm): 35/270/510  
•	Мощност – 3000 W 
•	Цвят на корпуса - черен
•	Контролни бутони – сензорни и таймер
•	гаранция – минимум 3 години
3.7. Технически изисквания към мивка 
•	Вид: за вграждане
•	Размер - 480/480/150 мм  
•	Материал – алпака
•	Покритие - хром/гланц
•	С отвор за смесител
•	Комплектован със сифон - горна и долна част, скоби и уплътнение
•	гаранция – минимум 3 години
3.8. Технически изисквания към смесителя 
•	Вид: стоящ, за мивка, въртящ се тръбен чучур
•	Система за фиксиране 
•	Материал – 35 mm керамичен затварящ механизъм
•	Покритие - хром/гланц
•	Комплектован с гъвкави връзки  за присъединяване
•	гаранция – минимум 3 години
3.9. Технически изисквания към огледалата
· огледалата при тоалетките да бъдат бели, кристални
· да бъдат залепени върху ПДЧ плоскост с 18 мм дебелина
· да бъдат залепени към паната
3.10. Технически изисквания към меката мебел
· За апартаменти 411 и 429 диванът да е ъглов, разтегателен, подходящ за ежедневно спане, с бързо и лесно разтягане. Диванът да е триместен, с твърд подлакътник, в разтегнато положение да се превръща в спалня с размери минимум 190 х 140 см. Диванът да има и три облегални възглавници за по-голям комфорт при сядане. Материали: рамка от ПДЧ, шперплат, МДФ, гръб и основа от полиуретанова пяна 30 кг/м3, полиестерна вата, нетъкан полипропилен, дамаска: 100% полиестер, с износоустойчивост - 100.000 цикъла
· За апартаменти 121 диванът да е разтегателен, подходящ за ежедневно спане, с бързо и лесно разтягане. Диванът да е триместен, с твърд подлакътник, в разтегнато положение да се превръща в спалня с размери минимум 190 х 140 см. Диванът да има и три облегални възглавници за по-голям комфорт при сядане. Материали: рамка от ПДЧ, шперплат, МДФ, гръб и основа от полиуретанова пяна 30 кг/м3, полиестерна вата, нетъкан полипропилен, дамаска: 100% полиестер, с износоустойчивост - 100.000 цикъла
· Фотьойлът да е разтегателен, подходящ за спане, с бързо и лесно разтягане. Да е с твърд подлакътник, в разтегнато положение да се превръща в легло с размери минимум 75 х 190 см. Материали: рамка от ПДЧ, шперплат, МДФ, гръб и основа от полиуретанова пяна 30 кг/м3, полиестерна вата, дамаска: 100% полиестер, с износоустойчивост - 100.000 цикъла
· Столът към тоалетките да бъде с облегалка с обгръщаща форма и удобна седалка, с дървена конструкция. Цялата седалка и гръб да са тапицирана с дамаска 100% полиестер, с износоустойчивост - 100.000 цикъла
· гаранция – минимум 3 години
3.11. Технически изисквания към пердета и шалтета
· Пердетата за всички помещения да бъдат тънко и плътно при набор 1:2
· Шалтета - За всички легла да има напречно лента с ширина 40 см и дължина, която да покрива леглото в ширина и неговата височина.
3.12. Технически изисквания към настолните лампи
· текстилни шапки със следните характеристики: материал: лен, цвят: по избор на възложителя, форма: конусовидна, размери: височина: 200 – 250 мм, диаметър долен - Ø300мм и горен – Ø100-150мм;
· Конструкция -  Покритие - хром/гланц
· С ключе - вкл./изкл.

Цветът на ПДЧ плоскостите и кантовете за корпусните мебели, дървото на стола, дамаската на меката мебел, настолните лампи, пердетата и шалтетата да бъдат избрани от Възложителя след представени мостри от участника, избран за изпълнител на поръчката.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
До 5 ( пет )  каледарни дни след подписване на договор, изпълнителят следва да посети обекта, да вземе мерки отмясто за изпълнение на мебелите и представи мостри на Възложителя, съгласно изискванията  Техническата спецификация. Избраните цветове на: корпусна мебел, мека мебел и тъкани – пердета и шалтета се описват в двустранен протокол за начало на дейностите.
Преди началото на производството на мебелите, Изпълнителят да представи на Възложителя технологичните схеми на корпусните мебели и снимков материал на легла, разтегателен диван, разтегателен фотьойл и стол за съгласуване. Същите стават неразделна част от двустранния протокол за начало на дейностите.
След доставката и приключването на монтажа, приемането се извършва от комисия, назначена от Възложителя и подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
Проектът на приемо-предавателния протокол се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на Възложителя, приложено към уведомлението за приключване на  монтажните дейности 
[bookmark: _Hlk2346660]Съпроводителни документи към доставката:
· Гаранционна карта с инструкция за експлоатация за матраците и основите за тях;
· Гаранционна карта с инструкция за експлоатация за мека мебел;
· Гаранционна карта с инструкция за експлоатация за корпусна мебел;
· Гаранционна карта с инструкция за експлоатация за минибар и уреди за вграждане – мивка, смесител, керамичен плот, абсорбатор
Общ срок за изпълнение ( доставка и монтаж ) – максимум 40 дни от датата на двустранен протокол за начало на дейностите до датата на получаване на уведомлението за приключване на  монтажните дейности. 
Участникът е длъжен да включи в стойността на своето предложение всички разходи – вземане на мерки, изработка, доставка, товаро-разтоварни работи до обекта и монтаж.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
При работата си изпълнителят да се ръководи от изискванията на Закона за опазване на околната среда.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
· [bookmark: _Hlk527444699]Количествена сметка
· Чертежи ( разпределения и разгъвки ) – 39 бр. 
















































К О Л И Ч Е С Т В Е Н А   С М Е Т К А

Обект: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за стаи и апартаменти, намиращи се в средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“



	 
	Наименование
	размери
	Мярка
	Количество

	1
	Легло ( матрак + основа )
	90/190
	бр.
	31

	2
	Легло ( матрак + основа )
	160/190
	бр.
	36

	3
	тоалетка с минибар 
	170/55/74
	бр.
	45

	4
	тоалетка с минибар 
	160/55/74
	бр.
	1

	5
	тоалетка с минибар 
	150/55/74
	бр.
	1

	6
	тоалетка с минибар  и скрин
	280/55/74
	бр.
	3

	7
	тоалетка 
	130/55/74
	бр.
	1

	8
	минибар
	492/472/450  
	бр.
	51

	9
	стол
	45/45/41
	бр.
	51

	10
	нощно шкафче
	52/40/30
	бр.
	103

	11
	куфарник
	70/55/40
	бр.
	42

	12
	куфарник
	112/55/40
	бр.
	3

	13
	куфарник
	90/55/40
	бр.
	6

	14
	гардероб
	100/60/210
	бр.
	42

	15
	гардероб
	112/60/210
	бр.
	6

	16
	гардероб
	135/60/210
	бр.
	3

	17
	скрин с 4 чекмеджета
	150/52/74
	бр.
	3

	18
	Кухня
	413/60/208
	бр.
	1

	19
	мивка
	480/480/150
	бр.
	1

	20
	батерия
	Н мин=25 см
	бр.
	1

	21
	керамичен плот, двоен
	35/270/510  
	бр.
	1

	22
	абсорбатор
	300x600x200
	бр.
	1

	23
	шкаф
	152/45/57
	бр.
	1

	24
	маса
	50/50/40
	бр.
	3

	25
	маса
	60/60/45
	бр.
	3

	26
	ракла
	105/35/106
	бр.
	1

	27
	Пано с 4 бр. закачалки
	420/80/7
	бр.
	42

	28
	Пано с 5 бр. закачалки
	112/170/1,8
	бр.
	3

	29
	Пано с 5 бр. закачалки
	122/203/1,8
	бр.
	3

	30
	Пано с 5 бр. закачалки
	90/170/1,8
	бр.
	3

	31
	Пано 
	300/80/7
	бр.
	43

	32
	Пано 
	305/80/7
	бр.
	12

	33
	Пано 
	130/80/7
	бр.
	1

	34
	Пано 
	420/80/7
	бр.
	1

	35
	Пано 
	160/80/7
	бр.
	1

	36
	Пано 
	460/80/7
	бр.
	1

	37
	табла за легло 
	300/93/1,8
	бр.
	43

	38
	табла за легло 
	305/93/1,8
	бр.
	6

	39
	табла за легло 
	420/93/1,8
	бр.
	1

	40
	табла за легло 
	308/93/1,8
	бр.
	1

	41
	диван разтегателен
	230/155/42-80
	бр.
	2

	42
	диван разтегателен
	240/100/42-80
	бр.
	1

	43
	огледало
	90/65/0,5
	бр.
	3

	44
	огледало
	115/65/0,5
	бр.
	48

	45
	Фотьойл разтегателен
	100/90/40-70
	бр.
	48

	46
	Плот
	285/35/4,3
	бр.
	1

	47
	Настолна лампа
	Ф30/45 Н
	
	103

	48
	Корниз ( вкл. снадки, накрайници, стопери и кукички )
	L=300 см 
	бр.
	54

	49
	пердета тънки ( при набор 1:2 ) Н≤300
	L=300 см 
	бр.
	54

	50
	пердета плътни (при набор1:2) Н≤300 см
	L=300 см
	бр.
	54

	51
	шалте за легло 90/190
	140/40
	бр.
	31

	52
	шалте за легло 160/190
	260/40
	бр.
	36
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